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综   述
2025年，全市生态环境系统深入践行习近平生态文明思想，全面贯彻习近平总书记对内蒙古的重要讲话、重要指示批示精神，认真落实党的二十大及二十届历次全会部署和自治区党委十一届十次、十一次全会工作要求，胸怀“国之大者”，全力筑牢我国北方重要生态安全屏障。一年来，生态环境保护各项工作提质增效、亮点纷呈，取得新进展、实现新突破，全市生态环境质量持续向好、稳步提升。

一、环境空气质量

1、城市空气质量


2025年，城市建成区国控站点环境空气质量综合评价为达标。全年监测365天，有效天数365天，其中优良天数325天，优良率89.0%；轻度污染23天，占总天数6.3%；中度污染4天，占总天数1.1%；重度污染4天，占总天数1.1%；严重污染9天，占总天数2.5%。超标天数40天，首要污染物为可吸入颗粒物、臭氧和细颗粒物，可吸入颗粒物和臭氧占比最高。其中，首要污染物细颗粒物为3天，占超标天数7.5%；首要污染物可吸入颗粒物为28天，占超标天数70.0%；首要污染物臭氧为9天，占超标天数22.5%。见图1-1、1-2。
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	图1-1 城市建成区国控站点达标天数情况
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	图1-2城市建成区国控站点首要污染物占比情况


（1）单项污染物监测结果

①臭氧
2025年，日最大8小时平均第90百分位数为137微克/立方米，达标，较上年下降9微克/立方米；日最大8小时平均浓度范围在28~182微克/立方米之间，超标9天，超标率2.5%，最大值超标倍数0.14。

②二氧化硫

2025年，二氧化硫年平均浓度为8微克/立方米，达标，较上年上升1微克/立方米；24小时平均浓度范围在3~18微克/立方米之间，达标。
③一氧化碳

2025年，一氧化碳24小时平均第95百分位数为0.7毫克/立方米，达标，较上年上升0.1毫克/立方米；24小时平均浓度范围在0.2~1.2毫克/立方米之间，达标。
④可吸入颗粒物

2025年，可吸入颗粒物年平均浓度为62微克/立方米，达标，较上年下降5微克/立方米；24小时平均浓度范围在18~693微克/立方米之间，超标31天，超标率8.5%，最大值超标倍数3.62。
⑤细颗粒物
2025年，细颗粒物年平均浓度为25微克/立方米，达标，较上年下降3微克/立方米；24小时平均浓度范围在10~208微克/立方米之间，超标14天，超标率3.8%，最大值超标倍数1.77。

⑥二氧化氮
2025年，二氧化氮年平均浓度为15微克/立方米，达标，较上年下降3微克/立方米；24小时平均浓度范围在4~50微克/立方米之间，达标。

（2）单项污染物时空分布规律

2025年，二氧化硫月平均浓度变化受工业企业生产和燃烧废气影响明显，尤其于9月、10月浓度明显高于全年平均水平。最高浓度出现在9月和10月，为10微克/立方米；最低浓度出现在4月和5月，为6微克/立方米。
二氧化氮污染主要来源于汽车尾气和锅炉燃烧废气等影响，月平均浓度变化受燃煤供暖影响明显，尤其于1月、2月、10月和12月浓度高于全年平均水平。最高浓度出现在1月，为22微克/立方米；最低浓度出现在7月和8月，为10微克/立方米。

一氧化碳月24小时平均第95百分位数变化受燃煤供暖影响明显，尤其于1月和12月高于年24小时平均第95百分位数。最高浓度出现在1月和12月，为1.0毫克/立方米；最低浓度出现在4月和5月，为0.5毫克/立方米。具体情况见图1-3。
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	图1-3  2025年大气污染物月均浓度变化图


臭氧日最大8小时平均月第90百分位数呈倒U型变化趋势，夏季高、冬季低。最高浓度出现在6月，为168微克/立方米；最低浓度出现在12月，为66微克/立方米。
剔除沙尘影响日监测数据后，可吸入颗粒物月平均浓度变化受燃煤供暖影响明显，春季和冬季高。最高浓度出现在12月，为85微克/立方米；最低浓度出现在7月，为36微克/立方米。

剔除沙尘影响后，细颗粒物月平均浓度变化受燃煤供暖影响明显，冬季高。最高浓度出现在1月，为41微克/立方米；最低浓度出现在7月和8月，为16微克/立方米。具体情况见图1-4。
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	图1-4  2025年大气污染物月均浓度变化图


城镇空气质量

2025年，7个城镇环境空气质量综合评价为达标。
海流图镇   有效监测天数361天，优良率为94.2%。细颗粒物(PM2.5)年均值为13微克/立方米，可吸入颗粒物（PM10）年均值为34微克/立方米，二氧化硫年均值为8微克/立方米，二氧化氮年均值为6微克/立方米，一氧化碳24小时平均第95百分位数值为0.5毫克/立方米，臭氧日最大8小时滑动平均值的第90百分位数值为129微克/立方米。

（2）巴彦高勒镇   有效监测天数365天，优良率为87.1%。细颗粒物(PM2.5)年均值为13微克/立方米，可吸入颗粒物（PM10）年均值为51微克/立方米，二氧化硫年均值为8微克/立方米，二氧化氮年均值为13微克/立方米，一氧化碳24小时平均第95百分位数值为1.0毫克/立方米，臭氧日最大8小时滑动平均值的第90百分位数值为132微克/立方米。

（3）巴音宝力格镇   有效监测天数362天，优良率为89.2%。细颗粒物(PM2.5)年均值为16微克/立方米，可吸入颗粒物（PM10）年均值为49微克/立方米，二氧化硫年均值为14微克/立方米，二氧化氮年均值为17微克/立方米，一氧化碳24小时平均第95百分位数值为1.1毫克/立方米，臭氧日最大8小时滑动平均值的第90百分位数值为136微克/立方米。

（4）陕坝镇   有效监测天数363天，优良率为91.2%。细颗粒物(PM2.5)年均值为25微克/立方米，可吸入颗粒物（PM10）年均值为58微克/立方米，二氧化硫年均值为6微克/立方米，二氧化氮年均值19微克/立方米，一氧化碳24小时平均第95百分位数值为1.0毫克/立方米，臭氧日最大8小时滑动平均值的第90百分位数值为136微克/立方米。

（5）乌拉山镇   有效监测天数362天，优良率为87.0%。细颗粒物(PM2.5)年均值为16微克/立方米，可吸入颗粒物（PM10）年均值为66微克/立方米，二氧化硫年均值为11微克/立方米，二氧化氮年均值为23微克/立方米，一氧化碳24小时平均第95百分位数值为1.0毫克/立方米，臭氧日最大8小时滑动平均值的第90百分位数值为133微克/立方米。

（6）隆兴昌镇   有效监测天数365天，优良率为90.7%。细颗粒物(PM2.5)年均值为20微克/立方米，可吸入颗粒物（PM10）年均值为51微克/立方米，二氧化硫年均值为9微克/立方米，二氧化氮年均值为18微克/立方米，一氧化碳24小时平均第95百分位数值为1.2毫克/立方米，臭氧日最大8小时滑动平均值的第90百分位数值为133微克/立方米。

（7）临河城区   有效监测天数365天，优良率为89.9%。细颗粒物(PM2.5)年均值为24微克/立方米，可吸入颗粒物（PM10）年均值为59微克/立方米，二氧化硫年均值为8微克/立方米，二氧化氮年均值为15微克/立方米，一氧化碳24小时平均第95百分位数值为0.7毫克/立方米，臭氧日最大8小时滑动平均值的第90百分位数值为135微克/立方米。
二、降  水

2025年，临河城区共监测降水13次，全年监测的pH值在6.4～7.6之间，均无酸雨检出。

地表水环境质量

2025年，全市共监测地表水断面51个，其中河流断面34个，湖库断面17个。

河流断面为：国控考核采测分离河流断面4个（黄河三盛公，黑柳子，总排干入黄河口断面，总排干红圪卜）；区控河流断面7个（乌毛计，八、九、十排干入乌梁素海口，海流图水文站，58公里道班公路桥，土墩子）；乌梁素海专项监测河流断面9个（总排干上游，总排干四支、银定图、美林，二、三、五、七排干入总排干口，总干渠上游）；市控河流断面14个（总排干韩四桥，一、四、六排干入总排干口，总干渠下游，永济渠上、下游，永刚渠下游，西缸、黑石湖、通北分干沟，蒙华支沟，西乐、皂沙分干沟）。
湖库断面为：国控考核采测分离湖泊断面1个（乌梁素海湖心区海壕）；区控湖库断面9个（乌梁素海入口区西大滩、出口区河口，大坝口水库，狼山水库，罕乌拉水库，乌不浪水库，二牛湾水库，石哈河水库，大佘太水库）；乌梁素海专项监测湖库断面3个（乌梁素海小洼、小海子西、坝湾西）；市控湖库断面4个（章嘉庙海子东、西，德岭山水库，红格尔水库）。
备注：黄河黑柳子、总排干入黄河口、总排干红圪卜、乌梁素海湖心断面为我市水污染防治目标考核断面。
2025年，巴彦淖尔实际监测50个断面（备注：黑石湖分干沟断面无水未监测），Ⅰ—Ⅲ类水质断面占30.0%，Ⅳ类水质断面占56.0%，Ⅴ类水质断面占12.0%，劣Ⅴ类水质断面占2.0%。2025年全市地表水断面水质类别百分比见图3-1。
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	图3-1  2025年全市地表水断面水质类别百分比


1、河流水质

2025年，全市34个河流地表水断面中，Ⅰ-Ⅲ类水质断面占36.4%；Ⅳ类水质断面占48.5%；Ⅴ类水质断面占12.1%；劣Ⅴ类水质断面占3.0%。
⑴黄河
黄河巴彦淖尔段入境三盛公断面水质类别为Ⅱ类(优)、出境黑柳子断面水质类别为Ⅱ类(优)。
⑵总排干
总排干的监测断面有8个，自西向东分别为：总排干上游、韩四桥、四支、银定图、美林、红圪卜、乌毛计、总排干入黄河口。其中，总排干上游、银定图、红圪卜断面水质类别均为Ⅲ类，水质状况良好；四支、美林、乌毛计、总排干入黄河口断面水质类别均为Ⅳ类，水质状况轻度污染；韩四桥断面水质类别为Ⅴ类，水质状况中度污染。
⑶分排干、分干沟

分排干的监测断面有10个，自西向东分别为：一排干、二排干、三排干、四排干、五排干、六排干、七排干入总排干口，八排干、九排干、十排干入乌梁素海口。其中，二、三、四、五、六、七、八、九排干水质类别为Ⅳ类，水质状况轻度污染；一排干水质类别为Ⅴ类，水质状况中度污染。十排干水质类别为劣Ⅴ类，超标项目为COD。（备注：根据环境保护部办公厅发布的《国家地表水环境质量监测网监测任务作业指导书（试行）》（环办监测函[2017]249号）文件的要求，化学需氧量的测定《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》本方法不适用含氯化物浓度大于1000mg/L(稀释后）的水中化学需氧量的测定。当氯离子含量超过1000mg/L时，COD的最低允许值为250mg/L，低于此结果的准确度不可靠。十排干2025年氯化物平均浓度为7028mg/L。）
分干沟的监测断面有6个，分别为：西缸、西乐、皂沙、黑石湖、通北分干沟、蒙华支沟。其中，西乐、皂沙分干沟、蒙华支沟水质类别为Ⅳ类，水质状况轻度污染；西缸、通北分干沟水质类别为Ⅴ类，水质状况中度污染。

（备注：黑石湖分干沟无水。）
⑷农田灌溉水
农田灌溉水监测断面有5个：总干渠上游、下游，永济渠上游、下游，永刚渠。总干渠、永济渠、永刚渠水质类别均为Ⅱ类，水质状况优。
⑸其它区控河流断面
其它区控河流断面有3个，分别为：海流图水文站、58公里道班公路桥、土墩子。

2025年，58公里道班公路桥水质类别为Ⅱ类，水质状况优；土墩子水质类别为Ⅲ类，水质状况良好；海流图水文站水质类别为Ⅳ类，水质状况轻度污染。
2、湖库水质

2025年，全市17个湖库地表水断面中，Ⅰ-Ⅲ类水质断面占17.6%；Ⅳ类水质断面占70.6%；Ⅴ类水质断面占11.8%。

⑴乌梁素海
2025年，乌梁素海总体水质类别为Ⅳ类，水质状况轻度污染；其中入口区(西大滩断面)、湖心区(海壕断面)、出口区(河口断面)、小海子西、坝湾西、小洼水质类别均为Ⅳ类，水质状况轻度污染。与上年相比，乌梁素海总体水质类别无明显变化。
富营养状态：2025年，乌梁素海富营养化指数为51.5，属轻度富营养，与上年相比，营养状态无明显变化。

⑵其它湖库断面
2025年，大坝口水库、乌不浪水库、大佘太水库水质类别均为Ⅲ类，水质状况良好；罕乌拉水库、狼山水库、二牛湾水库、石哈河水库、章嘉庙海子水质类别均为Ⅳ类，水质状况轻度污染；德岭山水库、红格尔水库水质类别为Ⅴ类，水质状况中度污染。
2025年全市地表水断面水质类别年度对比见表3-1。

表3-1  2025年全市地表水断面水质类别年度对比
	序号
	所属

河流
	断面名称
	断面

属性
	2024年
	2025年

	
	
	
	
	水质类别
	水质类别
	年均浓度超标（超Ⅴ类标准限值）指标及倍数

	1
	黄河
	三盛公
	国控
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	—

	2
	
	黑柳子
	国控
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	—

	3
	总排干
	总排干上游
	专项
	Ⅳ类
	Ⅲ类
	—

	4
	
	韩四桥
	市控
	Ⅴ类
	Ⅴ类
	—

	5
	
	四支
	专项
	Ⅲ类
	Ⅳ类
	—

	6
	
	银定图
	专项
	Ⅳ类
	Ⅲ类
	—

	7
	
	美林
	专项
	Ⅳ类
	Ⅳ类
	—

	8
	
	红圪卜
	国控
	Ⅲ类
	Ⅲ类
	—

	9
	
	乌毛计
	区控
	Ⅴ类
	Ⅳ类
	—

	10
	
	总排干入黄河口
	国控
	Ⅳ类
	Ⅳ类
	—

	11
	分排干、分干沟
	一排干入总排干口
	市控
	Ⅴ类
	Ⅴ类
	—

	12
	
	二排干入总排干口
	专项
	Ⅲ类
	Ⅳ类
	—

	13
	
	三排干入总排干口
	专项
	Ⅳ类
	Ⅳ类
	—

	14
	
	四排干入总排干口
	市控
	Ⅳ类
	Ⅳ类
	—

	15
	
	五排干入总排干口
	专项
	Ⅴ类
	Ⅳ类
	—

	16
	
	六排干入总排干口
	市控
	Ⅳ类
	Ⅳ类
	—

	17
	
	七排干入总排干口
	专项
	Ⅴ类
	Ⅳ类
	—

	18
	
	八排干入总排干口
	区控
	Ⅴ类
	Ⅳ类
	—

	19
	
	九排干入总排干口
	区控
	Ⅴ类
	Ⅳ类
	—

	20
	
	十排干入总排干口
	区控
	劣Ⅴ类
	劣Ⅴ类
	化学需氧量（0.4）

	21
	
	西缸分干沟
	市控
	Ⅴ类
	Ⅴ类
	—

	22
	
	西乐分干沟
	专项
	Ⅳ类
	Ⅳ类
	—

	23
	
	皂沙分干沟
	专项
	Ⅳ类
	Ⅳ类
	—

	24
	
	黑石湖分干沟
	市控
	—
	—
	—

	25
	
	通北分干沟
	市控
	Ⅴ类
	Ⅴ类
	—

	26
	
	蒙华支沟
	市控
	Ⅳ类
	Ⅳ类
	

	27
	城市地表水
	总干渠上游
	专项
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	—

	28
	
	总干渠下游
	市控
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	—

	29-

30
	
	永济渠上、下游
	市控
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	—

	31
	
	永刚渠
	市控
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	—

	32
	其它

河流
	海流图水文站
	区控
	Ⅲ类
	Ⅳ类
	—

	33
	
	58公里道班公路桥
	区控
	Ⅲ类
	Ⅱ类
	—

	34
	
	土墩子
	区控
	Ⅱ类
	Ⅲ类
	—

	35
	乌梁

素海
	入口区（西大滩）
	区控
	Ⅳ类
	Ⅳ类
	—

	36
	
	湖心区（海壕）
	国控
	Ⅳ类
	Ⅳ类
	—

	37
	
	出口区（河口）
	区控
	Ⅴ类
	Ⅳ类
	—

	38
	
	小洼
	专项
	Ⅴ类
	Ⅳ类
	—

	39
	
	小海子西
	专项
	Ⅳ类
	Ⅳ类
	—

	40
	
	坝湾西
	专项
	Ⅳ类
	Ⅳ类
	—

	—
	
	乌梁素海总体
	—
	Ⅳ类
	Ⅳ类
	—

	41
	其它

湖库
	大坝口水库
	区控
	Ⅲ类
	Ⅲ类
	—

	42
	
	红格尔水库
	市控
	Ⅴ类
	Ⅴ类
	—

	43
	
	乌不浪水库
	区控
	Ⅲ类
	Ⅲ类
	—

	44
	
	狼山水库
	区控
	Ⅳ类
	Ⅳ类
	—

	45
	
	罕乌拉水库
	区控
	Ⅳ类
	Ⅳ类
	—

	46
	
	二牛湾水库
	区控
	Ⅳ类
	Ⅳ类
	—

	47
	
	石哈河水库
	区控
	Ⅳ类
	Ⅳ类
	—

	48
	
	大佘太水库
	区控
	Ⅳ类
	Ⅲ类
	—

	49-

50
	
	章嘉庙海子东、西
	市控
	Ⅳ类
	Ⅳ类
	—

	51
	
	德岭山水库
	市控
	Ⅴ类
	Ⅴ类
	—


四、饮用水源地水质

2025年，巴彦淖尔市共监测地市级集中式生活饮用水水源地1个，为黄河水厂水源地，属地表水水源，水质达标率100%；与2024年相比，达标率无变化。
2025年，巴彦淖尔市共监测旗县级集中式生活饮用水水源地8个，均属地下水水源，全年达标水量198.54万吨，取水量达标率32%。磴口县巴彦高勒镇第二水源地、乌拉特前旗乌拉山镇水源地、乌拉特中旗海流图镇水源地和海流图镇第二水源地取水量达标率为100%；乌拉特后旗巴音宝力格镇西乌盖沟水源地取水量达标率为46.8%，超标指标为硫酸盐；临河区东开发区水源地、五原县新隆水源地和杭锦后旗陕坝镇水源地取水量达标率均为0.0%，超标指标有总硬度、氯化物、氨氮、钠、锰、溶解性总固体和浑浊度。见表4-1。
表4-1  2025年巴彦淖尔市集中式饮用水源地水质监测结果统计表

	监测城镇
	水源地名称
	监测

频次（次/年）
	超标项目（最大超标倍数）
	与上年相比

	
	
	
	2024年
	2025年
	

	巴彦淖尔市
	临河区黄河水厂水源地
	12
	达标
	达标
	无明显变化

	乌拉特前旗
	乌拉山镇自来水公司
	2
	达标
	达标
	无明显变化

	乌拉特中旗
	海流图镇

水源地
	2
	达标
	达标
	无明显变化

	
	海流图镇

第二水源地
	2
	达标
	达标
	无明显变化

	乌拉特后旗
	巴音宝力格镇西乌盖沟水源地
	2
	达标
	硫酸盐（0.3）
	硫酸盐

浓度上升

	五原县
	新隆水源地
	2
	氨氮（3.0）、氯化物（0.8）、溶解性总固体（0.5）、总硬度（0.5）、钠（0.4）、浑浊度（1.7）
	氨氮（5.6）、氯化物（0.1）、溶解性总固体（0.2）、总硬度（0.4）、钠（0.05）、浑浊度（2.1）
	超标项目不变，氨氮和浑浊度浓度略有上升；氯化物、溶解性总固体、总硬度、钠浓度略有下降。

	磴口县
	巴彦高勒镇第二水源地
	2
	达标
	达标
	无明显变化

	杭锦后旗
	陕坝镇水源地
	2
	氨氮（0.8）、锰（0.7）
	氨氮（0.9）
	锰浓度下降

	临河区
	东开发区水源地
	2
	锰（0.3）
	锰（0.9）
	锰浓度上升


五、地下水
2025年，自治区对我市共监测地下水点位6个，为“十四五”地下水环境质量考核点位。按照点位类型分类，分别为区域点位4个，工业园区点位1个，水源地点位1个。其中水质类别为Ⅲ类的2个，水质类别为Ⅳ类的1个，水质类别为Ⅴ类的3个；与2024年相比，乌拉特后旗巴音宝力格镇团结村水井水质变好，其它5个地下水监测点位水质类别无变化。2025年地下水点位监测评价结果见表5-1。

表5-1    2025年地下水点位监测评价结果表

	点位编码
	点位名称
	点位类型
	水质类别
	超Ⅴ类限值指标及超标倍数

	NM-14-03
	乌拉特后旗巴音宝力格镇团结村水井
	区域
	Ⅲ类
	—

	NM-14-04
	乌拉特前旗乌拉山镇地下水型

饮用水水源地
	饮用水源地
	Ⅲ类
	—

	NM-14-05
	乌拉特中旗德岭山镇乌兰村
	区域
	Ⅴ类
	钠（1.5）；硫酸盐（1.3）；氯化物（0.8）

	NM-14-06
	磴口县乌兰布和农场一团二连
	区域
	Ⅳ类
	/

	NM-14-07
	临河区乌兰图克东兴六社
	污染风险监控
	Ⅴ类
	砷（6.6）；氯化物（2.8）；氨氮（2.1）；钠（1.8）；耗氧量（0.6）；氟化物（0.3）；硫化物（0.2）

	NM-14-08
	乌拉特前旗新安镇新海村
	区域
	Ⅴ类
	氯化物（7.7）；硫酸盐（6.3）；氨氮（5.0）；钠（4.7）；硫化物（16.0）；耗氧量（0.9）；砷（0.7）


六、土壤环境质量
2025年没有国家网土壤监测任务。
七、声环境质量
1、功能区噪声

2025年，巴彦淖尔市开展城市功能区噪声的城镇有：临河城区、陕坝镇、隆兴昌镇、巴彦高勒镇、乌拉山镇、海流图镇、巴音宝力格镇。

临河城区功能区噪声采用自动监测，功能区声环境质量监测网共设置8个自动监测点位，其中国控点位7个，区控点位1个。其它旗县区采用手工监测。功能区噪声监测城市测点数为：1类区19个，2类区14个，3类区6个，4类区7个。
临河城区各类功能区昼间、夜间声环境全年达标率分别为90.4%、92.5%；乌拉山镇昼间达标率为93.8%、夜间达标率为90.6%；隆兴昌镇、陕坝镇、巴彦高勒镇、海流图镇、巴音宝力格镇功能区噪声昼间、夜间达标率均为100%。

2、城市道路交通噪声
2025年，巴彦淖尔市开展道路交通噪声监测的城镇有：临河城区、陕坝镇、隆兴昌镇、巴彦高勒镇、乌拉山镇、海流图镇、巴音宝力格镇。

2025年，临河城区道路交通噪声监测道路总长为74.47公里，昼间平均等效声级60.6分贝，声环境质量为好。其它城镇昼间平均等效声级范围为59.7~65.8分贝，声环境质量均为好。
3、城市区域环境噪声
2025年，巴彦淖尔市开展区域环境噪声监测的城镇有：临河城区、陕坝镇、隆兴昌镇、巴彦高勒镇、乌拉山镇、海流图镇、巴音宝力格镇。

2025年，临河城区区域环境噪声51.1分贝，声环境质量为较好；陕坝镇52.3分贝，声环境质量为较好；隆兴昌镇49.2分贝，声环境质量为好；巴彦高勒镇53.3分贝，声环境质量为较好；乌拉山镇50.1分贝，声环境质量为较好；海流图镇46.4分贝，声环境质量为好；巴音宝力格镇46.4分贝，声环境质量为好。
八、农村环境质量

2025年，农村环境监测重点村庄为五原县春光村，属种植型村庄。监测结果表明，春光村环境空气质量年均值达标；境内地表水体（总干三闸、总干四闸）年均水质类别均为Ⅱ类；春光村监测的土壤均符合《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）中筛选值标准。
九、生态环境质量

2025年全市生态质量指数EQI值为54.40，生态质量类型为三类，较2024年有所上升，△EQI值为3.28，全市生态质量变化幅度等级为“一般变好”。
2025年全市7个旗县中，乌拉特前旗、乌拉特中旗生态质量类型为二类，县域总面积为30338km2，占全市面积的46.5%；临河区、五原县、磴口县、乌拉特后旗和杭锦后旗生态质量类型为三类，县域总面积为34850km2，占全市面积的53.5%。
2025年各旗县区生态质量指数EQI较2024年均略有上升。乌拉特后旗2024~2025年生态质量指数△EQI阈值是1≤ΔEQI＜2，生态质量变化幅度等级均为“轻微变好”；乌拉特前旗2024~2025年生态质量指数△EQI阈值是1≤ΔEQI＜2，生态质量变化幅度等级均为“轻微变好”；临河区、磴口县、五原县和杭锦后旗2024~2025年生态质量指数△EQI阈值是-1≤ΔEQI＜1，生态质量变化幅度等级均为“基本稳定”。
表9-1  2025年巴彦淖尔市各旗县生态质量状况表
	旗县
	生态格局
	生态功能
	生物多样性
	生态胁迫
	生态质量指数
	EQI类型

	临河区
	30.03
	46.92
	72.54
	41.57
	46.86
	三类

	五原县
	31.11
	51.60
	72.54
	28.39
	50.20
	三类

	磴口县
	35.87
	41.54
	72.54
	29.12
	48.32
	三类

	乌拉特前旗
	44.58
	51.09
	72.54
	18.37
	55.88
	二类

	乌拉特中旗
	58.89
	48.05
	72.54
	3.56
	61.44
	二类

	乌拉特后旗
	37.51
	35.87
	72.54
	1.31
	49.71
	三类

	杭锦后旗
	31.94
	52.61
	72.54
	27.07
	50.99
	三类
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