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综     述
城市环境空气  二○一五年，全市空气质量监测城镇为临河城区、巴音宝力格镇、乌拉山镇和巴彦高勒镇。临河城区空气质量不达标；巴音宝力格镇为二级良好，乌拉山镇为二级良好，巴彦高勒镇为三级轻度污染。
二○一五年，临河城区共监测365天，空气质量优良天数为289天，优良率为79.18%。

降  水  二○一五年，临河城区共监测降水4次，pH在6.75—7.53之间。

地表水  二○一五年，黄河巴彦淖尔段三盛公断面和黑柳子断面水质类别为Ⅲ类(良好)；总排干四支断面和总排干入黄河口断面水质为Ⅴ类(中度污染)，总排干银定图、美林、红圪卜断面及三、五、七排干水质为劣Ⅴ类(重度污染)；乌梁素海整体水质为Ⅴ类(中度污染)；临河城市地表水水质为Ⅲ类(良好)；与上年相比，总排干四支、总排干入黄河口、乌梁素海和临河城市地表水水质变好，其余断面水质类别无明显变化。

城市饮用水源地  二○一五年，水源地水质按取水量评价，临河城区第一水厂城市饮用水源地水质达标率为83.7%，主要超标项目为铁、锰、氨氮；临河黄河水厂从11月开始监测，达标；6个旗县城镇水源地水质按取水量评价达标率为77%，主要超标项目为氟化物、氯化物。
城市声环境  二○一五年，城市功能区噪声临河城区、乌拉山镇、海流图镇和巴音宝力格镇各类功能区噪声的昼、夜间噪声等效声级均符合标准；与上年同期相比，临河城区、乌拉山镇和巴彦高勒镇功能区噪声无明显变化；海流图镇和巴音宝力格镇因上年无监测数据，故不与上年同期做比较；城市道路交通噪声临河城区、乌拉山镇和巴彦高勒镇的城市道路交通噪声昼间等级均评价为“好”，与上年相比，均无明显变化；城市区域环境噪声临河城区区域环境噪声昼间等效声级总体评价为“较好”，与上年相比，无明显变化。

土壤环境  二○一五年，乌拉特中旗兴军禽业有限责任公司、富川现代肉羊产业化循环经济科技示范园区和云海秋林牧场(第一牧场)3个养殖场周边的15个监测点均属Ⅰ级清洁(安全)水平。

辐射环境  二○一五年，电离辐射环境γ辐射空气吸收剂量率、土壤、地表水和水源地的监测结果均在《内蒙古自治区环境天然放射性水平》(1983-1990)全区调查值范围内；电磁辐射环境和电磁设备临河城区的综合场强和电磁设备、设施(市电视调频广播发射塔、临河六中和人民广场移动基站、高压输变电设施)监测结果均低于《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)公众暴露控制限值。

农村环境  二○一五年，环境空气6个监测村庄环境空气质量达标天数比例为40%—95%，超标天数中首要污染物均为可吸入颗粒物；饮用水源地水质6个监测村庄饮用水源地水质的达标率为33.3%；县域地表水水质牧羊海点位水质类别为V类，主要污染指标为化学需氧量、高锰酸盐指数和总磷，总排干四支水质类别为IV类，主要污染指标为化学需氧量；土壤环境5个村庄22个点位的土壤环境质量达标率为100%，土壤环境质量等级为I级，无污染。

专项监测  二○一五年，临河区第一自来水厂饮用水源地重金属监测的15项指标中，除六价铬、钴、钼、镍、铍为未检出，其余各项指标均有检出但浓度较低，均符合地下水Ⅲ类标准；地表水重金属监测断面为黑柳子、红圪卜和总排干入黄河口断面，监测的5项指标中除六价铬为未检出外，其余各项指标均有检出但浓度较低，均符合地表水Ⅲ类标准。
一、城市环境空气质量

二○一五年，全市环境空气质量监测城镇为临河城区、巴音宝力格镇、乌拉山镇和巴彦高勒镇。
㈠实施新标准的城市

二○一五年，实施新标准的城市为临河城区，监测项目为二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧、可吸入颗粒物(PM10)和细颗粒物(PM2.5)(注：①一氧化碳、臭氧、细颗粒物(PM2.5)为2015年新增项目②因2015年空气质量自动监测设备均进行更新，设备生产厂家与旧设备不同，故监测结果不与2014年对比)。

⒈二氧化硫
二○一五年，临河城区二氧化硫平均值为35微克/立方米，符合国家年标准二级限值(标准限值：60微克/立方米)，达标；第98百分位浓度为127微克/立方米，符合国家日标准二级限值(标准限值为150微克/立方米)，达标；日平均浓度范围在2-179微克/立方米之间，超标2天，超标率为0.5%。
⒉二氧化氮
二○一五年，临河城区二氧化氮平均值为26微克/立方米，符合国家年标准一级限值(标准限值：40微克/立方米)，达标；第98百分位浓度为57微克/立方米，符合国家日标准二级限值 (标准限值为80微克/立方米)，达标；日平均浓度范围在11-67微克/立方米之间，达标。
3.可吸入颗粒物

二○一五年，临河城区可吸入颗粒物平均值为97微克/立方米，超过国家年标准二级限值(标准限值：70微克/立方米)，不达标；第95百分位浓度为219微克/立方米，超出国家日标准二级限值(标准限值为150微克/立方米)，不达标；日平均浓度范围在29-489微克/立方米之间，超标55天，超标率为15.1%。
4.细颗粒物

二○一五年，临河城区细颗粒物平均值为46微克/立方米，超过国家年标准二级限值(标准限值：35微克/立方米)，不达标；第95百分位浓度为110微克/立方米，超出国家日标准二级限值(标准限值为75微克/立方米)，不达标；日平均浓度范围在15-159微克/立方米之间，超标46天，超标率为12.7%。
5.一氧化碳

二○一五年，临河城区一氧化碳日平均第95百分位数浓度为1.8毫克/立方米，符合国家日平均限值一级标准(标准限值：4毫克/立方米)，达标；日平均浓度范围在0.1-4.0毫克/立方米之间(日平均二级限值为4毫克/立方米)，达标。

6.臭氧

二○一五年，临河城区臭氧日最大8小时第90百分位数浓度为138微克/立方米，符合国家日最大8小时平均限值二级标准(标准限值：160微克/立方米)，达标；日最大8小时平均值范围在12-192微克/立方米之间(日最大8小时平均二级限值为160微克/立方米)，超标11天，超标率为3.0%。
㈡实施旧标准的城市

二○一五年，实施旧标准的城镇为乌拉特后旗巴音宝力格镇、乌拉特前旗乌拉山镇、磴口县巴彦高勒镇，监测项目为二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物(PM10)。巴音宝力格镇、乌拉山镇(6月份开始监测)采用空气质量自动监测，巴彦高勒镇采用5日瞬时采样法监测(①因乌拉山镇从6月份开始自动监测，不与上年作比较；②巴彦高勒镇从二季度颗粒物开始将总悬浮颗粒物改为可吸入颗粒物，全年只采用二、三、四季度数据，且不与上年比较)。
⒈二氧化硫
二○一五年，巴音宝力格镇二氧化硫平均值为0.024毫克/立方米，符合国家二级年标准(标准限值：0.06毫克/立方米)，达标，较上年上升了0.006毫克/立方米，日均值范围在0.001-0.114毫克/立方米之间，达标。

乌拉山镇二氧化硫平均值为0.023毫克/立方米，日均浓度范围在0.001-0.058毫克/立方米之间，符合国家二级年标准(标准限值：0.06毫克/立方米)，达标。

巴彦高勒镇二氧化硫平均值为0.036毫克/立方米，符合国家二级日标准(标准限值：0.15毫克/立方米)，达标，较上年上升了0.017毫克/立方米，瞬时值范围在0.010-0.272毫克/立方米之间，达标。见图1-1。
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图1-1 2015年各城镇二氧化硫平均值与上年相比
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⒉二氧化氮
二○一五年，巴音宝力格镇二氧化氮平均值为0.016毫克/立方米，符合国家一级年标准(标准限值：0.04毫克/立方米)，达标，较上年上升了0.006毫克/立方米，日均值范围在0.001-0.082毫克/立方米之间，达标。

乌拉山镇二氧化氮平均值为0.026毫克/立方米，日均值范围在0.001-0.127毫克/立方米之间(标准限值：0.12毫克/立方米)，超标1天，超标率为0.8%。

巴彦高勒镇二氧化氮平均值为0.019毫克/立方米，符合国家一级日标准(标准限值：0.080毫克/立方米)，达标，较上年上升了0.003毫克/立方米，瞬时值范围在0.003-0.063毫克/立方米之间，达标。见图1-2。
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图1-2 2015年各城镇二氧化氮平均值与上年相比
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3.可吸入颗粒物
二○一五年，巴音宝力格镇可吸入颗粒物日平均值为0.044毫克/立方米，符合国家二级日标准(标准限值：0.15毫克/立方米)，达标，较上年下降了0.015毫克/立方米，日均值范围在0.011-0.285毫克/立方米之间，超标21天，超标率为7.7%。

乌拉山镇可吸入颗粒物日平均值为0.061毫克/立方米，符合国家二级年标准(标准限值：0.15毫克/立方米)，达标，日均值范围在0.014-0.287毫克/立方米之间，超标6天，超标率为2.8%。

巴彦高勒镇可吸入颗粒物日平均值为0.174毫克/立方米，超出国家二级日标准(标准限值：0.15mg/m3)，超标，日均值范围在0.011-0.655毫克/立方米之间，超标13天，超标率为65%，见图1-3。(因上年监测项目为TSP，不与上年作比较)
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图1-3 2015年各城镇颗粒物平均值
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㈢降尘

二○一五年，临河城区降尘量在2.80～22.00吨/平方公里•月之间，均值为7.44吨/平方公里•月，较上年同期下降3.54吨/平方公里•月；硫酸盐化速率在0.042～0.980毫克/平方分米•碱片•日之间，均值为0.263毫克/平方分米•碱片•日，较上年同期下降了0.537毫克/平方分米•碱片•日。

㈣城市空气质量评价

二○一五年，临河城区的空气质量超标，超标项目为可吸入颗粒物和细颗粒物；巴音宝力格镇、乌拉山镇的空气质量为二级良好；巴彦高勒镇的空气质量为三级轻微污染，主要污染物为可吸入颗粒物。

㈤城市空气质量日报

二○一五年，临河城区共完成空气质量日报365天，其中空气质量优良天数为289天，占监测天数的79.2%；空气质量级别为一级的天数有24天，占监测天数的6.6%；二级天数265天，占监测天数的72.6%；三级天数为53天(细颗粒物超标24天，可吸入颗粒物超标18天，臭氧超标11天)，占监测天数的14.5%；四级天数为17天(细颗粒物超标12天，可吸入颗粒物超标5天)，占监测天数的4.7%；五级天数为5天(细颗粒物超标)，占监测天数的1.4%；六级天数为1天(可吸入颗粒物超标)，占监测天数的0.3%。(备注：以上超标项目，均为当日首要污染物)
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    二○一五年，巴音宝力格镇共完成空气质量日报272天，其中空气质量优良天数为251天，占监测天数的92.3%；空气质量级别为一级的天数有118天，占监测天数的43.4%；二级天数133天，占监测天数的48.9%；三级天数为21天，占监测天数的7.7%；主要污染物为可吸入颗粒物。

二○一五年，乌拉山镇共完成空气质量日报214天，其中空气质量优良天数为208天，占监测天数的97.2%；空气质量级别为一级的天数有98天，占监测天数的45.8%；二级天数110天，占监测天数的51.4%；三级天数为6天，占监测天数的2.8%；主要污染物为可吸入颗粒物。

二、降水

二○一五年，临河城区降水量为105.3mm，共监测降水4次，pH在6.75—7.53之间。

三、地表水环境质量
二○一五年，全市地表水环境质量监测国控河流断面2个(黄河黑柳子断面、总排干入黄河口)、省控河流断面1个(黄河三盛公断面)、省控湖泊断面3个(乌梁素海入口区西大滩、湖心区海壕、出口区河口)、市控河流断面7个(总排干四支、银定图、美林、红圪卜断面及三、五、七排干)、市控城市地表水断面7个(总干渠上、下游，永济渠上、下游，永刚渠下游，章嘉庙海子东、西)。
黄河巴彦淖尔段三盛公、黑柳子断面水质类别均为Ⅲ类(良好)；总排干四支断面和总排干入黄河口断面水质为Ⅴ类(中度污染)，银定图、美林、红圪卜断面水质及三、五、七排干水质为劣Ⅴ类(重度污染)；乌梁素海整体水质为Ⅴ类(中度污染)；临河城市地表水水质为Ⅲ类(良好)。
1.河流水质

断面水质达标率  二○一五年共监测河流断面15个。其中水质达标断面7个，达标46.7%。
水质状况  黄河巴彦淖尔段三盛公断面、黑柳子断面水质类别均为良好；总排干四支断面和总排干入黄河口断面水质为中度污染；银定图、美林、红圪卜断面水质及三、五、七排干水质为重度污染，主要污染物为氨氮和化学需氧量；城市地表水5个断面(总干渠上、下游，永济渠上、下游，永刚渠下游)水质为良好；与上年相比，四支、总排干入黄河口和城市地表水共计7个断面水质变好，其余断面水质类别无明显变化。
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2.湖库水质

断面水质达标率  二○一五年，全市地表水湖库监测断面为5个，达标率为40%。

水质状况  乌梁素海整体水质为Ⅴ类，主要污染物及超标倍数为COD(0.2)；与上年相比，乌梁素海水质好转，主要污染物COD的浓度下降23.9%。

章嘉庙海子东、西水质为Ⅲ类，与上年同期相比，两个断面的水质好转。
二○一五年巴彦淖尔市地表水水质评价见表3-1。

表3-1  二0一五年巴彦淖尔市地表水水质评价

	河流
	断面名称
	控制 级别
	水质目标
	2014年
	2015年

	
	
	
	
	水质类别
	水质状况
	水质类别
	水质状况
	主要污染指标

及其超标倍数

	黄河干流
	三盛公
	省控
	Ⅲ
	Ⅲ
	良好
	Ⅲ
	良好
	—

	
	黑柳子
	国控
	Ⅲ
	Ⅲ
	良好
	Ⅲ
	良好
	—

	
	城市地表水(5个断面)
	市控
	Ⅴ
	Ⅲ
	良好
	Ⅲ
	良好
	—

	
	三排干
	市控
	Ⅳ
	劣Ⅴ
	重度污染
	劣Ⅴ
	重度污染
	氨氮(1.6)、COD(0.1)

	
	五排干
	
	Ⅳ
	劣Ⅴ
	重度污染
	劣Ⅴ
	重度污染
	氨氮(4.5)、COD(1.9)、总磷(1.7)、BOD5(0.8)、高锰酸盐指数(0.7)

	
	七排干
	
	Ⅳ
	劣Ⅴ
	重度污染
	劣Ⅴ
	重度污染
	总磷(5.0)、COD(1.7)、氨氮(0.9)、BOD5(0.5)、高锰酸盐指数(0.4)

	
	四支
	
	Ⅳ
	劣Ⅴ
	重度污染
	Ⅴ
	中度污染
	COD(0.1)

	
	银定图
	
	Ⅳ
	劣Ⅴ
	重度污染
	劣Ⅴ
	重度污染
	COD(0.5)

	
	美林
	
	Ⅳ
	劣Ⅴ
	重度污染
	劣Ⅴ
	重度污染
	氨氮(0.6)、COD(0.9)

	
	红圪卜
	
	Ⅳ
	劣Ⅴ
	重度污染
	劣Ⅴ
	重度污染
	氨氮(0.7) 、COD(0.6) 

	
	总入黄
	国控
	Ⅳ
	劣Ⅴ
	重度污染
	Ⅴ
	中度污染
	COD(0.1)

	湖库
	乌梁素海
	入口区
	省控
	Ⅳ
	劣Ⅴ
	重度污染
	Ⅴ
	中度污染
	总磷(0.1)、COD(0.03)

	
	
	湖心区
	
	Ⅳ
	劣Ⅴ
	重度污染
	Ⅴ
	中度污染
	COD(0.3)

	
	
	出口区
	
	Ⅳ
	劣Ⅴ
	重度污染
	Ⅴ
	中度污染
	COD(0.2)

	
	章嘉庙海子东、西
	市控
	Ⅴ
	Ⅳ
	中度污染
	Ⅲ
	良好
	—


四、饮用水源地水质

二○一五年，全市开展城镇饮用水源地水质监测的城市(镇)有7个，分别为临河城区、乌拉特前旗乌拉山镇、乌拉特中旗海流图镇、乌拉特后旗巴音宝力格镇、磴口县巴彦高勒镇、杭锦后旗陕坝镇和五原县隆兴昌镇。

1. 城市集中式饮用水水源

二○一五年，临河城区监测的城市饮用水源地为临河区第一自来水厂水源地和黄河水厂水源地。

临河区第一自来水厂水源地水源地类型为地下水，监测项目为23项，全年共监测12次，全年共取水量902.3万吨，达标水量为755.3万吨，达标率为83.7%，主要超标项目为铁、锰和氨氮。7月份进行1次全分析，监测项目为39项，全部达标(因在2015年11月之前水源地的汇水口不具备采样条件，一直在出水口采样，采的水为处理后的水；从2015年11月份开始，水源地的汇水口具备采样条件，采的水为水源地的原水)。
黄河水厂水源地类型为地表水，从11月份开始监测，监测项目为58项，全年共监测1次，达标率为100%(总氮不参与评价)。

2. 城镇集中式饮用水水源

二○一五年，全市除临河区外的6个旗县政府所在地的6个集中式饮用水源地均开展了监测，均属地下水水源类型，监测项目为23项。监测当月取水总量为309万吨，达标水量238万吨，水质达标率为77.0%。

磴口县巴彦高勒镇新水源地和乌拉特后旗巴音宝力格镇大坝口水源地水质超标，主要超标项目为氟化物、氯化物。

五、城镇声环境质量

二○一五年，城市功能区噪声  临河城区、乌拉山镇、海流图镇和巴音宝力格镇各类功能区噪声的昼、夜间噪声等效声级均符合标准；与上年同期相比，临河城区、乌拉山镇和巴彦高勒镇功能区噪声无明显变化；海流图镇和巴音宝力格镇因上年无监测数据，故不与上年同期做比较；城市道路交通噪声  临河城区、乌拉山镇和巴彦高勒镇的城市道路交通噪声昼间等效声级均评价为“好”，与上年相比，均无明显变化；城市区域环境噪声  临河城区区域环境噪声昼间等效声级总体评价为“较好”，与上年相比，无明显变化。

六、土壤环境质量
二○一五年，在全市3个较大规模畜禽养殖场周边开展土壤环境监测。3个养殖场分别为乌拉特中旗兴军禽业有限责任公司、富川现代肉羊产业化循环经济科技示范园区和云海秋林牧场(第一牧场)，共布设15个点位，监测指标有土壤理化指标、无机污染物和有机污染物。

监测结果显示，3个养殖场的15个监测点的综合污染指数Pj≤0.7，均属Ⅰ级（清洁(安全)水平）。
七、辐射环境质量
二○一五年，全市开展的辐射环境监测包括电离辐射环境监测和电磁辐射环境监测。电离辐射监测的类别为空气、土壤、水体，点位为临河东郊(γ辐射空气吸收剂量率、土壤放射性水平)、乌梁素海(水体放射性水平)、临河区第一饮用水源地(水体放射性水平)；电磁辐射监测的类别包括环境电磁辐射和移动设备、设施电磁辐射，临河城区按照网格布设10个点位开展环境电磁辐射监测，在市电视台发射塔、临河六中和人民广场移动基站、220KV集控变电站(维信附近)、110KV变电站(市污水处理厂附近)5处开展电磁设备、设施监测。
1.电离辐射环境监测

⑴环境γ辐射空气吸收剂量率

临河东郊γ辐射空气吸收剂量率为79.1 nGy/h，环境γ辐射空气吸收剂量率累积剂量为86.5 nGy/h，与《内蒙古自治区环境天然放射性水平》(1983-1990)调查值处于同一水平，未见放射性异常。

⑵水体监测

表7-1  地表水和水源地放射性水平监测
	监测点位
	U

ug/L
	Th

ug/L
	226Ra

mBq/L
	40K

mBq/L
	90Sr

mBq/L
	137Cs

mBq/L
	总α

Bq/L
	总β

Bq/L

	乌梁素海
	3.55
	0.39
	13.02
	192.52
	4.1
	＜0.17
	0.19
	0.21

	临河区第一自来水厂饮用水源地
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	0.09
	0.11


二○一五年，乌梁素海总铀、总钍、镭-226等6项监测值与《内蒙古自治区环境天然放射性水平》(1983-1990)调查值处于同一水平，未见放射性异常；乌梁素海和临河区第一自来水饮用水水源地水体总放射性α和β比活度均低于《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)中规定限值。
⑶土壤放射性水平监测

表7-2 土壤放射性水平分析结果
	点位名称
	核素含量(Bq/kg)

	
	238U
	232Th
	226Ra
	40K
	137Cs
	总α
	总β

	临河东郊
	36.18
	44.68
	35.69
	600.85
	0.67
	 7.29×102
	8.30×102


二○一五年，临河东郊土壤放射性水平与《内蒙古自治区环境天然放射性水平》(1983-1990)调查值处于同一水平，未见放射性异常。
2.电磁辐射环境监测

二○一五年，临河城区环境综合场强监测值范围在(0.32-1.10)V/m之间，均低于《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)公众暴露控制限值12V/m。
3.电磁设备、设施监测

⑴电视发射塔
二○一五年，市电视调频广播发射塔综合场强监测值范围在(0.83-1.76)V/m之间，均低于《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)公众暴露控制限值12V/m。

⑵移动通信基站
二○一五年，临河六中和人民广场移动基站的综合场强监测值范围在(0.33-2.46)V/m之间，均低于《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)公众暴露控制限值12V/m。

⑶高压输变电设施周围

二○一五年，220Kv变电站四周工频电场强度监测值范围在(2.39-1912.80)V/m之间，磁感应强度监测值范围在(0.021-4.873)µT之间；110KV变电站四周工频电场强度监测值范围在(1.12-601.12)V/m,磁感应强度监测值范围在(0.014-0.343)µT之间。测量值均低于《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)0.025kHz-1.2kHz频率范围中规定的公众暴露工频电场4kV/m、磁感应强度100µT的控制限值。

八、农村环境质量
二○一五年，全市2个旗县共6个村庄开展农村环境质量监测，为乌拉特中旗乌加河镇联丰奋斗村、德岭山镇乌镇村、川井苏木和乌拉特后旗巴音宝力格镇团结村、呼和温都尔镇广林村、潮格温都尔镇，6个监测村庄环境空气质量达标天数比例为40%—95%；33.3%的监测村庄饮用水源地水质达标；监测的所有村庄土壤均达标。

1.环境空气质量

监测村庄6个，全年平均监测天数20天，环境空气质量达标天数比例为40%~95%，首要污染物为可吸入颗粒物。

2.饮用水源地水质

监测村庄6个，各监测1眼水井，共监测水源井6眼，水质达标率33.3%。各监测村庄中，2个村庄水质达标，占33.3%，4个村庄水质有超标情况，占66.7%。超标指标及年均值超标率分别为：总硬度33.3%、硫酸盐33.3%、氨氮16.7%、氟化物66.7%；总大肠菌群单独评价，均达标。
按旗县统计，乌拉特中旗的3个监测村庄的3眼水源井有1眼存在超标情况，乌拉特后旗的3个监测村庄的3眼水源井均存在超标情况。

3.土壤环境质量

监测村庄5个，共采集9种土地利用类型的土壤样品22个，土壤样品必测项目镉、汞、砷、铅、铬单因子评价均为I级，无污染。土壤环境质量点位达标率100%。(联丰奋斗村为静态村，土壤环境质量于2014年进行了监测)

4县域地表水水质状况

监测县域2个，共监测1个湖库点位为牧羊海，1个河流断面为总排干四支断面。

牧羊海水质类别为V类，主要污染物为化学需氧量、高锰酸盐指数和总磷。

四支断面水质类别为IV类，主要污染物为化学需氧量。

九、重金属专项

1.临河城区饮用水源地重金属专项监测

二○一五年，开展水源地重金属专项监测的城镇为临河城区，监测频次为每月一次，监测项目为铁、锰、铜、锌、铅、汞、砷、镉、六价铬、钼、钴、钡、铍、硒和镍，共计15项，除六价铬、钴、镍、铍为未检出外，其余金属均有检出，但浓度较低，均符合《地下水质量标准》(GB/T14848-93)Ⅲ类标准。
2.地表水重金属专项监测

二○一五年，地表水国控重金属监测点位为红圪卜、总排干入黄河口和黑柳子断面，监测频次为每月一次，监测项目为铅、汞、镉、六价铬、砷，共计5项，除六价铬为未检出外，其余4项均有检出，但浓度均较低，符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准。
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