	



巴彦淖尔市环境质量状况

公   报

（2018年）

巴彦淖尔市生态环境局

二0一九年五月

前   言

2018年，巴彦淖尔市坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻习近平生态文明思想，认真落实习近平总书记关于“一湖两海”生态环境治理重要批示指示精神，坚持以改善生态环境质量为核心，坚决打好污染防治攻坚战，全面实施蓝天、碧水、净土三大行动，加大生态环境综合整治力度，完善环境监管机制，严格环境执法监察，较好的完成了各项年度生态环境保护目标任务，为实现“塞上江南、绿色崛起”提供了有力的环境支撑。

                               巴彦淖尔市生态环境局

                                 2019年5月30日
一、城市环境空气质量

1、临河城区


2018年，临河城区共完成空气质量日报364天，其中一级优天数为54天，占监测天数的14.8%；二级良天数为232天，占监测天数的63.7%；三级轻度污染为55天，占监测天数的15.1%；四级中度污染为10天，占监测天数的2.7%；五级重度污染为8天，占监测天数的2.2%；六级严重污染为5天，占监测天数的1.4%。经自治区认定：全年有34天无效数据，全年实际监测天数为330天，全年优良天数为286天，全年优良率为86.7%。空气质量总体不达标,超标项目为可吸入颗粒物。见图1-1。
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⑴主要污染物监测结果
①二氧化硫

2018年，临河城区二氧化硫年平均浓度为14µg/m3，达标，较上年下降11µg/m3；24小时平均浓度范围在2—66µg/m3之间，达标。

②二氧化氮
2018年，临河城区二氧化氮年平均浓度为22µg/m3，达标，较上年下降5µg/m3；24小时平均浓度范围在7—70µg/m3之间，达标。

③一氧化碳

2018年，临河城区一氧化碳日平均第95百分位数浓度为1.2mg/m3，达标，较上年下降0.7mg/m3；日平均浓度范围在0.2—2.1mg/m3之间，达标。

④臭氧
2018年，临河城区臭氧日最大8小时第90百分位数浓度为151µg/m3，达标，较上年上升10μg/m3；日最大8小时平均值范围在33—224µg/m3之间，超标25天，超标率为6.8%。

⑤可吸入颗粒物
2018年，临河城区可吸入颗粒物年平均浓度为99µg/m3，超标，较上年下降8µg/m3；24小时平均浓度范围在25—909µg/m3之间，超标47天，超标率12.8%；剔除沙尘天气后，年平均浓度为75µg/m3，超标，较上年下降12µg/m3。
⑥细颗粒物
2018年，临河城区细颗粒物年平均浓度为35µg/m3，达标，较上年下降1µg/m3；24小时平均浓度范围在8—258µg/m3之间，超标22天，超标率6.0%；剔除沙尘天气后，年平均浓度为32µg/m3，达标，较上年下降2µg/m3。 
⑵主要污染物时空分布规律
①气态污染物

临河城区二氧化硫、一氧化碳月平均浓度总体为采暖期高于非采暖期，冬季浓度高于全年平均水平，受冬季采暖期燃煤影响明显。二氧化氮月平均浓度呈现冬季浓度高于全年平均水平，主要受采暖期燃煤和机动车尾气排放的影响较大。臭氧日最大8小时月平均浓度总体呈倒V型变化趋势，夏季高冬季低，全年超标天数出现在4—8月。见图1-2。
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②颗粒物

临河城区颗粒物浓度受气候和冬季采暖影响明显，采暖期明显高于非采暖期。可吸入颗粒物在3—5月份浓度最高，细颗粒物月平均浓度呈春、冬季高，夏季低的变化趋势，其中3、4、10—12月平均浓度高于年平均浓度。见图1-3。
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2、其它城镇

2018年，海流图镇共完成空气质量日报356天，其中空气质量优良天数为322天，占监测天数的90.4%。空气质量级别为一级的天数有96天，占监测天数的27.0%；二级天数226天，占监测天数的63.5%；三级天数为23天，占监测天数的6.5%；四级天数为4天，占监测天数的1.1%；五级天数为1天，占监测天数的0.3%；六级天数为6天，占监测天数的1.7%。全年空气质量总体达标。

2018年，乌拉山镇共完成空气质量日报86天，优良天数为83天，优良率为87.9%。
2018年，巴音宝力格镇共完成空气质量日报92天，优良天数为88天，优良率为95.7%。
2018年，隆兴昌镇共完成空气质量日报87天，优良天数为63天，优良率为72.4%。四季度颗粒物超标。
2018年，巴彦高勒镇共完成空气质量日报88天，优良天数为78天，优良率为88.6%。
2018年，陕坝镇共完成空气质量日报84天，优良天数为71天，优良率为84.5%。四季度颗粒物超标。

备注：乌拉山镇、巴音宝力格镇、巴彦高勒镇、隆兴昌镇、陕坝镇空气自动站为自治区新建站（设备更新），于9月份验收，只统计四季度监测结果。

二、降  水

2018年，临河城区共监测降水8次，全年监测的pH值在6.85～7.80之间，未检出酸雨。

地表水环境质量

2018年，全市地表水环境质量监测国控河流断面3个(黄河三盛公、黑柳子、总排干入黄河口)、国控湖泊断面3个(乌梁素海入口区西大滩、湖心区海壕、出口区河口)、区控河流断面1个(总排干红圪卜断面）；全市地表水调查河流断面20个(分别为：总排干四支、银定图、美林、乌毛计断面；二、三、五、七、八入总排干口、九、十排干入乌梁素海口，二排干入总排干口上、下游，章家庙海子东、西，临河城市地表水总干渠上、下游，永济渠上、下游，永刚渠下游)，湖库断面3个（大坝口水库、德岭山水库、红格尔水库）。其中，黄河三盛公、黑柳子、总排干入黄河口和乌梁素海湖心区断面被国家确定为采测分离断面。

1.河流水质

断面水质达标率  2018年共监测河流断面24个。其中水质达标断面19个，达标率79.2%。
水质状况  

⑴黄河
2018年，黄河巴彦淖尔段入（三盛公）、出（黑柳子）境断面水质类别均为Ⅱ类(优)。
⑵总排干
2018年，总排干上游水质良好，为Ⅲ类或Ⅳ类(轻度污染)；后旗至临河段水质在Ⅳ类(轻度污染)—Ⅴ类(中度污染)之间，进入五原后，水质为劣Ⅴ类(重度污染) ，主要污染物为COD和总磷；红圪卜断面受补水水质影响，水质为Ⅳ类(轻度污染)；总排干入黄河口断面水质为Ⅳ类(轻度污染)。
⑶排干
二排干水质为Ⅲ类(良)；
八排干水质为Ⅳ类(轻度污染)；
三排干、九排干为Ⅴ类(中度污染)；
五排干、七排干、十排干水质为劣Ⅴ类，属重度污染，主要污染物为COD、BOD5和总磷。
⑷城市地表水
总干渠、永刚渠水质为Ⅲ类(良)；章家庙海子水质为Ⅳ类(轻度污染)；永济渠水质为Ⅴ类(中度污染)。
2018年河流断面水质类别百分比见图3-1。
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2.湖库水质

断面水质达标率  2018年共监测湖库断面6个。其中达标断面5个，达标率为83.3%。

水质状况  2018年，乌梁素海整体水质符合Ⅴ类标准。入口区(西大滩断面)和湖心区(海壕断面)水质类别为Ⅳ类，属轻度污染；出口区(河口断面)水质为Ⅴ类，属中度污染。与2017年相比，水质类别无变化，主要污染物浓度有所下降。

富营养状态：2018年，乌梁素海富营养化指数为51.0，属轻度富营养化状态，与上年相比无明显变化。
3个全市地表水调查湖库断面中，后旗大坝口水库水质为Ⅲ类(良)；红格尔水库水质为Ⅴ类(中度污染)；德岭山水库水质为劣Ⅴ类，属重度污染，主要污染物为COD、总磷和BOD5。
2018年湖库断面水质类别百分比见图3-2。
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四、饮用水源地水质

2018年，全市开展城镇饮用水水源地水质监测的城镇有7个，其中城市1个，为临河城区；城镇6个，分别为乌拉特前旗乌拉山镇、乌拉特中旗海流图镇、乌拉特后旗巴音宝力格镇、磴口县巴彦高勒镇、杭锦后旗陕坝镇和五原县隆兴昌镇。临河区黄河水厂水源地属地表水水源（河流型），其他城镇水源地均属地下水水源类型。

监测结果显示，临河区黄河水厂水源地全年取水量共计1608.8万吨，水质全部达标；乌拉山镇水源地、海流图镇水源地和巴音宝力格镇的西乌盖沟水源地水质达标；隆兴昌镇水源地氨氮超标；巴音宝力格镇的大坝口水源地和巴彦高勒镇水源地的氟化物超标；陕坝镇水源地总硬度略有超标。见表4-1。

表4-1 2018年巴彦淖尔市城镇饮用水源地水质监测结果统计表

	监测城镇
	水源地名称
	监测频次（次/年）
	超标项目（超标倍数）
	与上年相比

	
	
	
	2017年
	2018年
	

	临河区
	临河区黄河水厂水源地
	12
	达标
	达标
	无明显变化

	乌拉山镇
	乌拉山镇饮用水水源地
	4
	达标
	达标
	无明显变化

	海流图镇
	海流图镇饮用水水源地
	2
	达标
	达标
	无明显变化

	巴音宝力格镇
	大坝口水源地
	1
	（4次/年）   氟化物（0.18）
	氟化物（0.45）
	无明显变化

	
	西乌盖沟水源地
	1
	
	达标
	—

	隆兴昌镇
	隆兴昌镇饮用水水源地
	2
	总硬度（0.06）氨氮（12.6）
	氨氮（3.18）    
	超标项目减少，氨氮浓度下降

	巴彦高勒镇
	新水源井
	4
	氟化物（0.47）
	氟化物（0.55）        
	无明显变化

	陕坝镇
	陕坝镇饮用水水源地
	2
	总硬度（0.02）
	总硬度（0.03）
	无明显变化


五、城镇声环境质量
2018年，临河城区、乌拉特前旗乌拉山镇、乌拉特中旗海流图镇、乌拉特后旗巴音宝力格镇、磴口县巴彦高勒镇5个功能区噪声监测城市测点数为：1类区12个，2类区6个，3类区3个，4类区1个。
按功能区评价，昼间、夜间声环境达标率均为100%。
监测点次达标情况统计见表5-1。
表5-1  2018年巴彦淖尔市功能区噪声监测点次达标情况统计表
	功能区类别
	临河城区（%）
	乌拉山镇（%）
	海流图镇（%）
	巴音宝力格镇（%）
	巴彦高勒镇（%）

	1类区（居民、机关文教区）
	个数
	2
	4
	4
	1
	1

	
	昼间
	100
	100
	100
	100
	100

	
	夜间
	100
	100
	100
	100
	100

	2类区（居住、商业、工业混合区）
	个数
	2
	1
	1
	1
	1

	
	昼间
	100
	100
	100
	100
	100

	
	夜间
	100
	100
	100
	100
	100

	3类区

（工业区）
	个数
	1
	0
	0
	1
	1

	
	昼间
	100
	—
	—
	100
	100

	
	夜间
	100
	—
	—
	100
	100

	4类区（交通干线两侧）
	个数
	1
	0
	0
	0
	0

	
	昼间
	100
	—
	—
	—
	—

	
	夜间
	100
	—
	—
	—
	—

	合格达标率
	昼间
	100
	100
	100
	100
	100

	
	夜间
	100
	100
	100
	100
	100


2018年，我市开展道路交通噪声监测的城镇有5个，分别为临河城区、乌拉山镇、海流图镇、巴音宝力格镇和巴彦高勒镇。全市道路交通噪声昼间、夜间平均等效声级分别为59.9分贝和51.7分贝，总体评价均为好。临河城区区域环境噪声昼间、夜间平均等效声级分别为52.9分贝和41.7分贝，总体评价均为较好。与上年相比，全市声环境质量无明显变化。

六、辐射环境质量

2018年，全市开展的辐射环境监测有电磁辐射和电离辐射监测。

电磁辐射：巴彦淖尔市城区内分布的中国移动、电信、联通三大运营商，选取其10个移动通信基站（其中中国移动基站4个、中国电信基站4个、中国联通基站2个），对周边电磁环境的影响进行了监测分析，电场强度测量值为0.15-1.84V/m，功率密度值为0.01-0.90μW/cm2。

工频电磁场：2018年共布设4个监测对象，各点位电场强度范围值在0.7-2355 v/m之间，与2017年测值范围0.4-2409 v/m相比处于同一水平。

综合场强：临河城区共监测10个点位，范围值0.24-1.42 v/m与2017年测值范围0.72-2.56 v/m相比处于同一水平，低于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）12v/m的公众曝露控制限值要求。

γ辐射空气吸收剂量率瞬时测量现场监测： 2018年共布设4个点位，测量均值为94.9 nGy/h，与2017年测量均值93.6 nGy/h相比处于同一水平，处于1983-1990年内蒙古自治区环境天然放射性本底水平调查值（9.6-186.2 nGy/h）范围内，未见异常。
七、农村环境质量

2018年，全市农村环境质量监测村庄为乌拉特中旗联丰奋斗村，属静态村。监测结果表明，该村庄环境空气质量共监测20天，达标天数比例为85%；饮用水源地水质存在超标情况，主要超标项目为氨氮；共监测5种土地利用类型，土壤五项重金属单因子评价均为I级；境内地表水体—牧羊海点位水质类别符合Ⅴ类标准。 
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