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前   言

2019年，是打好污染防治攻坚战、决胜全面建成小康社会的关键之年，全市生态环境系统深入贯彻习近平生态文明思想，落实习近平总书记在黄河流域生态保护和高质量发展座谈会上的重要讲话精神，坚定不移走以生态优先、绿色发展为导向的高质量发展新路子，积极创建国家、自治区“两山”实践创新基地和生态文明建设示范市，推进乌梁素海流域山水林田湖草生态系统保护修复，为绿色高质量发展创造条件。坚持“不忘初心、牢记使命”，以改善生态环境质量为核心，坚决打好污染防治攻坚战，全面实施蓝天、碧水、净土三大行动，加大生态环境综合整治力度，完善环境监管机制，严格环境执法监察，较好地完成了年度各项生态环境保护目标任务。中心城区空气质量优良率为85.21%，城区PM2.5年均浓度为31微克/立方米，均符合考核要求；全市地表水体稳中向好，考核断面全部达；城市集中式饮用水源地水质符合地表水Ⅲ类标准；土壤、城市声环境、辐射环境和农村环境质量总体良好。

一、城市环境空气质量

1、临河城区


2019年，临河城区共完成空气质量日报365天，优良天数为311天，优良率为85.21%（注：未剔除沙尘天气）。其中一级优天数为56天，占监测天数的15.3%；二级良天数为255天，占监测天数的69.9%；三级轻度污染为43天，占监测天数的11.8%；四级中度污染为7天，占监测天数的1.9%；五级重度污染为3天，占监测天数的0.8%；六级严重污染为1天，占监测天数的0.3%。临河城区空气质量总体达标。见图1-1，图1-2。
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⑴主要污染物监测结果
①二氧化硫

2019年，临河城区二氧化硫年平均浓度为14µg/m3，达标，较上年上升1µg/m3；24小时平均浓度范围为3—72µg/m3，达标。
②二氧化氮
2019年，临河城区二氧化氮年平均浓度为21µg/m3，达标，较上年上升1µg/m3；24小时平均浓度范围为5—61µg/m3，达标。

③一氧化碳

2019年，临河城区一氧化碳24小时平均第95百分位数浓度为1.4mg/m3，达标，较上年上升0.3mg/m3；24小时平均浓度范围为0.4—2.2mg/m3，达标。

④臭氧
2019年，临河城区臭氧日最大8小时滑动平均值的第90百分位数浓度为143µg/m3，达标，较上年上升4µg/m3；24小时平均浓度范围为22—196µg/m3，超标率为3.8%。

⑤可吸入颗粒物
2019年，临河城区可吸入颗粒物年平均浓度为78µg/m3（扣除沙尘天气后浓度为68µg/m3，达标），超标；24小时平均浓度范围为20—294µg/m3，超标率为7.1%。

⑥细颗粒物
2019年，临河城区细颗粒物年平均浓度为33µg/m3（扣除沙尘天气后浓度为31µg/m3），达标；24小时平均浓度范围为10—178µg/m3，超标率为6.3%。

⑵主要污染物时空分布规律

①气态污染物

临河城区二氧化硫、二氧化氮月平均浓度总体为采暖期高于非采暖期，冬季浓度高于全年平均水平，受冬季采暖期燃煤影响明显。一氧化碳24小时平均第95百分位数浓度呈现冬季浓度高于全年平均水平，主要受采暖期燃煤和机动车尾气排放的影响较大。臭氧日最大8小时第90百分位浓度总体呈倒V型变化趋势，夏季高冬季低，全年超标天数出现在5—8月。见图1-3。
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②颗粒物

临河城区颗粒物浓度受气候和冬季采暖影响明显，采暖期明显高于非采暖期。可吸入颗粒物在11月份浓度最高，细颗粒物月平均浓度呈春、冬季高，夏季低的变化趋势，其中1-3、11—12月平均浓度高于年平均浓度。见图1-4。

备注：颗粒物年度变化图均使用未扣除沙尘的实况浓度。
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其它城镇

①乌拉山镇
2019年，乌拉山镇二氧化硫年平均浓度为22µg/m3，达标；24小时平均浓度范围为1—238µg/m3，超标率为0.5%。二氧化氮年平均浓度为30µg/m3，达标；24小时平均浓度范围为4—101µg/m3，超标率为0.3%。一氧化碳24小时平均第95百分位数浓度为1.3mg/m3，达标；24小时平均浓度范围为0.1—3.6mg/m3，达标。臭氧日最大8小时滑动平均值的第90百分位数浓度为151µg/m3，达标；24小时平均浓度范围为16—195µg/m3，超标率为7.9%。乌拉山镇可吸入颗粒物年平均浓度为62µg/m3（扣除沙尘天气后浓度为55µg/m3），达标；24小时平均浓度范围为13—392µg/m3，超标率为4.6%。细颗粒物年平均浓度为24µg/m3（扣除沙尘天气后浓度为22µg/m3），达标；24小时平均浓度范围为2—171µg/m3，超标率为2.7%。

2019年，乌拉山镇共完成空气质量日报357天，优良天数为307天，优良率为85.99%。其中一级优天数为61天，占监测天数的17.1%；二级良天数为246天，占监测天数的68.9%；三级轻度污染为43天，占监测天数的12.0%；四级中度污染为5天，占监测天数的1.4%；五级重度污染为2天，占监测天数的0.6%；六级严重污染为0天，占监测天数的0.0%。

②海流图镇
2019年，海流图镇二氧化硫年平均浓度为8µg/m3，达标，较上年下降2µg/m3；24小时平均浓度范围为2—23µg/m3，达标。二氧化氮年平均浓度为14µg/m3，达标，较上年上升1µg/m3；24小时平均浓度范围为3—44µg/m3，达标。一氧化碳24小时平均第95百分位数浓度为1.1mg/m3，达标，较上年上升0.2mg/m3；24小时平均浓度范围为0.2—2.4mg/m3，达标。臭氧日最大8小时滑动平均值的第90百分位数浓度为135µg/m3，达标，较上年上升3µg/m3；24小时平均浓度范围为37—256µg/m3，超标率为2.5%。可吸入颗粒物年平均浓度为47µg/m3（扣除沙尘天气后浓度为37µg/m3），达标；24小时平均浓度范围为7—526µg/m3，超标率为3.9%。细颗粒物年平均浓度为20µg/m3（扣除沙尘天气后浓度为19µg/m3），达标；24小时平均浓度范围为6—117µg/m3，超标率为1.1%。

2019年，海流图镇共完成空气质量日报356天，优良天数为331天，优良率为92.98%。其中一级优天数为160天，占监测天数的44.9%；二级良天数为171天，占监测天数的48.0%；三级轻度污染为21天，占监测天数的5.9%；四级中度污染为1天，占监测天数的0.3%；五级重度污染为1天，占监测天数的0.3%；六级严重污染为2天，占监测天数的0.6%。
③巴音宝力格镇

2019年，巴音宝力格镇二氧化硫年平均浓度为16µg/m3，达标；24小时平均浓度范围为5—93µg/m3，达标。二氧化氮年平均浓度为16µg/m3，达标；24小时平均浓度范围为2—55µg/m3，达标。一氧化碳24小时平均第95百分位数浓度为1.2mg/m3，达标；24小时平均浓度范围为0.1—2.0mg/m3，达标。臭氧日最大8小时滑动平均值的第90百分位数浓度为157µg/m3，达标；24小时平均浓度范围为26—232µg/m3，超标率为8.5%。可吸入颗粒物年平均浓度为48µg/m3（扣除沙尘天气后浓度为38µg/m3），达标；24小时平均浓度范围为2—642µg/m3，超标率为4.1%。细颗粒物年平均浓度为20µg/m3（扣除沙尘天气后浓度为18µg/m3），达标；24小时平均浓度范围为2—171µg/m3，超标率为2.2%。

2019年，巴音宝力格镇共完成空气质量日报357天，优良天数为305天，优良率为85.43%。其中一级优天数为74天，占监测天数的20.7%；二级良天数为231天，占监测天数的64.7%；三级轻度污染为45天，占监测天数的12.6%；四级中度污染为6天，占监测天数的1.7%；五级重度污染为0天，占监测天数的0.0%；六级严重污染为1天，占监测天数的0.3%。

④巴彦高勒镇
2019年，巴彦高勒镇二氧化硫年平均浓度为11µg/m3，达标；24小时平均浓度范围为2—59µg/m3，达标。二氧化氮年平均浓度为17µg/m3，达标；24小时平均浓度范围为2—64µg/m3，达标。一氧化碳24小时平均第95百分位数浓度为1.0mg/m3，达标；24小时平均浓度范围为0.0—2.2mg/m3，达标。臭氧日最大8小时滑动平均值的第90百分位数浓度为153µg/m3，达标；24小时平均浓度范围为26—205µg/m3，超标率为6.6%。可吸入颗粒物年平均浓度为80µg/m3（扣除沙尘天气后浓度为63µg/m3，达标），超标；24小时平均浓度范围为10—1027µg/m3，超标率为7.6%。细颗粒物年平均浓度为22µg/m3（扣除沙尘天气后浓度为20µg/m3），达标；24小时平均浓度范围为2—195µg/m3，超标率为3.3%。

2019年，巴彦高勒镇共完成空气质量日报359天，优良天数为300天，优良率为83.57%。其中一级优天数为66天，占监测天数的18.4%；二级良天数为234天，占监测天数的65.2%；三级轻度污染为49天，占监测天数的13.6%；四级中度污染为2天，占监测天数的0.6%；五级重度污染为1天，占监测天数的0.3%；六级严重污染为7天，占监测天数的1.9%。

⑤隆兴昌镇
2019年，隆兴昌镇二氧化硫年平均浓度为20µg/m3，达标；24小时平均浓度范围为2—78µg/m3，达标。二氧化氮年平均浓度为20µg/m3，达标；24小时平均浓度范围为2—59µg/m3，达标。一氧化碳24小时平均第95百分位数浓度为1.7mg/m3，达标；24小时平均浓度范围为0.0—2.3mg/m3，达标。臭氧日最大8小时滑动平均值的第90百分位数浓度为156µg/m3，达标；24小时平均浓度范围为15—194µg/m3，超标率为7.6%。可吸入颗粒物年平均浓度为72µg/m3（扣除沙尘天气后浓度为62µg/m3，达标），超标；24小时平均浓度范围为7—540µg/m3，超标率为5.9%。细颗粒物年平均浓度为33µg/m3（扣除沙尘天气后浓度为32µg/m3），达标；24小时平均浓度范围为4—135µg/m3，超标率为7.9%。

2019年，隆兴昌镇共完成空气质量日报363天，优良天数为293天，优良率为80.72%。其中一级优天数为50天，占监测天数的13.8%；二级良天数为243天，占监测天数的66.9%；三级轻度污染为59天，占监测天数的16.3%；四级中度污染为7天，占监测天数的1.9%；五级重度污染为3天，占监测天数的0.8%；六级严重污染为1天，占监测天数的0.3%。

⑥陕坝镇
2019年，陕坝镇二氧化硫年平均浓度为18µg/m3，达标；24小时平均浓度范围为2—87µg/m3，达标。二氧化氮年平均浓度为19µg/m3，达标；24小时平均浓度范围为3—57µg/m3，达标。一氧化碳24小时平均第95百分位数浓度为1.4mg/m3，达标；24小时平均浓度范围为0.1—2.2mg/m3，达标。臭氧日最大8小时滑动平均值的第90百分位数浓度为151µg/m3，达标；24小时平均浓度范围为16—199µg/m3，超标率为6.3%。可吸入颗粒物年平均浓度为73µg/m3（扣除沙尘天气后浓度为61µg/m3，达标），超标；24小时平均浓度范围为18—605µg/m3，超标率为5.7%。细颗粒物年平均浓度为32µg/m3（扣除沙尘天气后浓度为30µg/m3），达标；24小时平均浓度范围为4—134µg/m3，超标率为3.3%。

2019年，陕坝镇共完成空气质量日报354天，优良天数为302天，优良率为85.31%。其中一级优天数为61天，占监测天数的17.2%；二级良天数为241天，占监测天数的68.1%；三级轻度污染为44天，占监测天数的12.4%；四级中度污染为4天，占监测天数的1.1%；五级重度污染为3天，占监测天数的0.8%；六级严重污染为1天，占监测天数的0.3%。

临河城区及各旗县区各级天数、沙尘天气占比情况见表1-1。

表1-1  临河城区及各旗县区各级天数、沙尘天气占比情况
	城镇名称
	一级天数
	二级天数
	三级天数
	四级天数
	五级天数
	六级天数
	超标天数中 沙尘天气占比

	临河城区
	56
	255
	43
	7
	3
	1
	40.7%

	乌拉特前旗乌拉山镇
	61
	246
	43
	5
	2
	0
	44.0%

	乌拉特中旗海流图镇
	160
	171
	21
	1
	1
	2
	88.0%

	乌拉特后旗巴音宝力格镇
	74
	231
	45
	6
	0
	1
	42.3%

	磴口县    巴彦高勒镇
	66
	234
	49
	2
	1
	7
	37.3%

	杭锦后旗  陕坝镇
	61
	241
	44
	4
	3
	1
	25.0%

	五原县    隆兴昌镇
	50
	243
	59
	7
	3
	1
	64.7%


二、降  水

2019年，临河城区共监测降水10次，全年监测的pH值在7.06～8.79之间，未检出酸雨。

地表水环境质量

2019年，全市共监测地表水断面35个，其中河流断面27个，湖库断面8个。
河流断面为：国控河流断面3个(黄河三盛公、黑柳子、总排干入黄河口断面)、区控河流断面3个（总排干红圪卜、乌毛计、总干渠断面）、全市地表水调查（河流）断面18个(分别为：总排干口上游、韩四桥、四支、银定图、美林断面，二、三、五、七排干入总排干口，八、九、十排干入乌梁素海口，总干渠下游，永济渠上、下游，永刚渠下游）、分干沟5个（西缸、西乐、皂沙、黑石湖、通北分干沟）。

湖库断面为：国控湖泊断面3个(乌梁素海入口区西大滩、湖心区海壕、出口区河口)、全市地表水调查（湖泊）断面5个（章家庙海子东、西，红格尔水库、德岭山水库、大坝口水库）。

1.河流水质

断面水质达标率  2019年共监测河流断面27个（有2个点位无水，未能采样）。其中水质达标断面20个，达标率80.0%。
水质状况  

⑴黄河
2019年，黄河巴彦淖尔段入（三盛公）、出（黑柳子）境断面水质类别均为Ⅱ类(优)。
⑵总排干
总排干上的监测点位有8个，自西向东分别为：总排干口上游、韩四桥、四支、银定图、美林、红圪卜、乌毛计、总排干入黄河口。

2019年，总排干水质总体为Ⅳ类，其中，韩四桥、银定图、红圪卜断面水质类别为Ⅲ类，水质状况良好；乌毛计、总入黄断面水质类别为Ⅳ类，水质状况轻度污染；总排干上游断面水质类别为Ⅴ类，水质状况中度污染;四支、美林断面水质类别为劣Ⅴ类，水质状况重度污染。

⑶分排干、分干沟

分排干入总排干的监测点位7个，自西向东分别为：二排干、三排干、五排干、七排干、八排干、九排干、十排干入总排干口。分干沟入总排干的监测点位5个，分别为：西缸、西乐、皂沙、黑石湖、通北分干沟（黑石湖、通北分干沟无水，未能采样）。
2019年，二排干水质类别为Ⅳ类，水质状况轻度污染;五排干、七排干、八排干、九排干排干水质类别为Ⅴ类，水质状况中度污染；三排干、十排干水质类别为劣Ⅴ类，水质状况重度污染；西缸、皂沙分干沟水质类别均为Ⅳ类，水质状况轻度污染;西乐分干沟水质类别为劣Ⅴ类，水质状况重度污染。

⑷城市地表水
2019年，总干渠、永济渠、永刚渠水质类别均为Ⅲ类，水质状况良好。

2.湖库水质

断面水质达标率  2019年共监测湖库断面8个。其中达标断面8个，达标率为100%。

⑴乌梁素海
水质状况  2019年，乌梁素海水质符合地表水Ⅴ类标准。其中入口区(西大滩断面)和出口区(河口断面)水质类别为Ⅳ类，水质状况轻度污染；湖心区(海壕断面)水质类别为Ⅲ类，水质状况良好。与上年相比，2019年乌梁素海湖心区、出口区水质变好；入口区水质无明显变化。
富营养状态：2019年，乌梁素海富营养化指数为48.6，属中营养，与上年相比，营养状态由轻度富营养化转为中营养。

⑵全市地表水湖库调查
5个全市地表水调查湖库断面中，章家庙海子东、西，大坝口水库，红格尔水库，德岭山水库水质均为Ⅳ类，水质状况轻度污染。

2019年全市地表水断面水质类别百分比见图3-1。
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图3-1  2019年全市地表水断面水质类别百分比

2019年全市地表水断面水质类别年度对比见表3-1。
表3-1  2019年全市地表水断面水质类别年度对比
	序号
	断面名称
	2018年
	2019年

	
	
	水质类别
	水质类别
	年均浓度超标（超Ⅴ类标准限值）

指标及倍数

	1
	三盛公
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	—

	2
	黑柳子
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	—

	3
	总排干口上游
	Ⅳ类
	Ⅴ类
	—

	4
	韩四桥
	Ⅲ类
	Ⅲ类
	—

	5
	四支
	Ⅴ类
	劣Ⅴ类
	石油类（0.65）

	6
	银定图
	Ⅴ类
	Ⅲ类
	—

	7
	美林
	劣Ⅴ类
	劣Ⅴ类
	总磷（0.53）

	8
	红圪卜（区控）
	Ⅳ类
	Ⅲ类
	—

	9
	乌毛计（区控）
	Ⅳ类
	Ⅳ类
	—

	10
	总入黄（国控）
	Ⅳ类
	Ⅳ类
	—

	11
	二排干入总排干口
	Ⅲ类
	Ⅳ类
	—

	12
	三排干入总排干口
	Ⅴ类
	劣Ⅴ类
	石油类（1.05）、总磷（0.45）、生化需氧量（0.37）、化学需氧量（0.10）

	13
	五排干入总排干口
	劣Ⅴ类
	Ⅴ类
	—

	14
	七排干入总排干口
	劣Ⅴ类
	Ⅴ类
	—

	15
	八排干入总排干口
	Ⅳ类
	Ⅴ类
	—

	16
	九排干入总排干口
	Ⅴ类
	Ⅴ类
	—

	17
	十排干入总排干口
	劣Ⅴ类
	劣Ⅴ类
	化学需氧量（0.63）、生化需氧量（0.37）

	18
	西缸分干沟
	Ⅳ类
	Ⅳ类
	—

	19
	西乐分干沟
	Ⅲ类
	劣Ⅴ类
	化学需氧量（0.88）、生化需氧量（0.52）

	20
	皂沙分干沟
	劣Ⅴ类
	Ⅳ类
	—

	21-22
	总干渠上、下游
	Ⅲ类
	Ⅲ类
	—

	23-24
	永济渠上、下游
	Ⅴ类
	Ⅲ类
	—

	25
	永刚渠
	Ⅲ类
	Ⅲ类
	—

	26-27
	章嘉庙海子东、西
	Ⅴ类
	Ⅳ类
	—

	28
	入口区（西大滩）
	Ⅳ类
	Ⅳ类
	—

	29
	湖心区（海壕）
	Ⅳ类
	Ⅲ类
	—

	30
	出口区（河口）
	Ⅴ类
	Ⅳ类
	—

	—
	乌梁素海总体
	Ⅳ类
	Ⅳ类
	—

	31
	大坝口水库
	Ⅲ类
	Ⅳ类
	—

	32
	红格尔水库
	Ⅴ类
	Ⅳ类
	—

	33
	德岭山水库
	劣Ⅴ类
	Ⅳ类
	—


四、饮用水源地水质

2019年，全市开展城镇饮用水水源地水质监测的城镇有7个，其中城市1个，为临河城区；城镇6个，分别为乌拉特前旗乌拉山镇、乌拉特中旗海流图镇、乌拉特后旗巴音宝力格镇、磴口县巴彦高勒镇、杭锦后旗陕坝镇和五原县隆兴昌镇。临河区黄河水厂水源地属地表水水源（河流型），其他城镇水源地均属地下水水源类型。

监测结果显示，临河区黄河水厂水源地全年取水量共计1918.7万吨，水质全部达标；乌拉特前旗乌拉山镇水源地、乌拉特中旗海流图镇水源地、乌拉特后旗巴音宝力格镇西乌盖沟水源地水质达标；五原县隆兴昌镇水源地氨氮、砷、锰超标；磴口县巴彦高勒镇新水源井氟化物超标；杭锦后旗陕坝镇自来水公司总硬度、氨氮超标。见表4-1。

表4-1  2019年巴彦淖尔市城镇饮用水源地水质监测结果统计表

	监测城镇
	水源地名称
	监测频次（次/年）
	超标项目（超标倍数）
	与上年相比

	
	
	
	2018年
	2019年
	

	临河区
	临河区黄河水厂水源地
	12
	达标
	达标
	无明显变化

	乌拉山镇
	乌拉山镇自来水公司
	2
	达标
	达标
	无明显变化

	海流图镇
	海流图镇水源地
	2
	达标
	达标
	无明显变化

	巴音宝力格镇
	西乌盖沟水源地
	2
	大坝口水源地（1次/年）
	氟化物（0.45）
	达标
	无明显变化

	
	
	
	西乌盖沟水源地（1次/年）
	达标
	
	

	隆兴昌镇
	隆兴昌镇自来水公司
	2
	氨氮（3.18）    
	氨氮（4.04）、   砷（1.54）、     锰（0.96）
	超标项目增加，氨氮、砷、锰浓度上升

	巴彦高勒镇
	新水源井
	2
	氟化物（0.55）        
	氟化物（0.30）
	无明显变化

	陕坝镇
	陕坝镇自来水公司
	2
	总硬度（0.03）
	氨氮(0.53)、    总硬度（0.15）
	超标项目增加，氨氮、总硬度浓度上升


五、土    壤

2019年，根据《内蒙古自治区2019年土壤国控点位监测实施方案》，我市总计采集20个耕地样品，主要分布在河套灌区，达标率为100%。
六、城镇声环境质量
1.功能区噪声

2019年，临河城区、乌拉特前旗乌拉山镇、乌拉特中旗海流图镇、乌拉特后旗巴音宝力格镇、磴口县巴彦高勒镇5个功能区噪声监测城镇测点数为：1类区12个，2类区6个，3类区3个，4类区1个。
按功能区评价，各类功能区昼间、夜间声环境达标率均为100%。监测点次达标情况统计见表6-1。

表6-1   2019年巴彦淖尔市各类功能区监测点位达标情况

	城市名称
	1类区(居民、机关文教区)
	2类区(居住、商业、工业混合区)
	3类区(工业区)
	4类区(交通干线两侧)

	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间

	点位数
	12
	12
	6
	6
	3
	3
	1
	1

	达标率（%）
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100


2.城市道路交通噪声
2019年，我市开展道路交通噪声监测的城镇有5个，分别为临河城区、乌拉山镇、海流图镇、巴音宝力格镇和巴彦高勒镇。各旗县道路交通噪声监测路段总长度为75.61公里，各测点昼间监测值在52.6-69.9之间，监测路段中评价为“好”的路段占到87.7%，评价为“较好”的路段占到12.3%，总体评价均为好。

3.城市区域环境噪声
临河城区区域环境噪声昼间等效声级年均值为50.1分贝，总体评价为较好。

临河城区、乌拉山镇、海流图镇、巴音宝力格镇和巴彦高勒镇的声环境质量无明显变化。
七、辐射环境质量

2019年，全市开展的辐射环境监测有电磁辐射和电离辐射监测。

电磁辐射：对巴彦淖尔市城区内分布的中国移动、电信、联通三大运营商，选取其10个移动通信基站，对周边电磁环境的影响进行了监测分析。所监测的10个点，电场强度测量值范围为0.15-1.20V/m，功率密度值范围为0.01-0.38μW/cm2。
对巴彦淖尔市电视发射塔监测14个点，平均值范围为1.03-2.56V/m，功率密度值范围为0.28-1.73μW/cm2。
工频电磁场：2019年共布设4个监测对象，各点位电场强度范围值在0.4-2409 v/m之间，与2018年测值范围0.7-2355 v/m相比处于同一水平。
综合场强：2019年临河城区共监测4个点位，分别为巴市市政府、宇神宴会城、人民广场、临河汽车站(新)，监测值范围为0.70 -1.30V/m。由监测结果可知，2019年综合场强范围值与2018年测值范围0.24-1.42v/m相比处于同一水平，低于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）12v/m的公众曝露控制限值要求。

瞬时γ辐射空气吸收剂量率监测：2019年各个旗县区共布设7个点位，分别为乌拉特前旗政府广场、乌拉特中旗哈萨尔广场西侧、五原冯玉祥广场北、临河区临五路绿色家园苗圃、磴口县政府广场、乌拉特后旗主题公园、杭锦后旗政府广场。监测值范围为90.2-137nGy/h，与2018年全市γ辐射空气吸收剂量率瞬时测量值范围93.2-96.8nGy/h相比处于同一水平，处于1983-1990年内蒙古自治区环境天然放射性本底水平调查值（9.6-186.2nGy/h）范围内，未见异常。
八、农村环境质量

2019年，农村环境质量总体稳定。监测村庄为乌拉特中旗联丰奋斗村，属静态村。监测结果表明，联丰奋斗村环境空气质量年均值达标；饮用水水源地水质年均值达标；境内地表水体—牧羊海水质类别为劣Ⅴ类，超标项目为COD。
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