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前   言

2020年，巴彦淖尔市生态环境系统紧紧围绕贯彻落实习近平生态文明思想和习近平总书记重要讲话重要指示批示精神这一主线，牢牢抓住持续改善生态环境质量这一核心，扎实推进中央、自治区环保督察整改和大气、水、土壤污染防治行动计划，生态文明建设和生态环境保护取得了新成效，乌兰布和沙漠治理区创建为国家“绿水青山就是金山银山”实践创新基地。新冠肺炎疫情期间，坚决贯彻习近平总书记关于疫情防控工作的重要讲话重要指示精神，突出抓好医疗废物、城镇污水、饮用水水源地环境监管，切实加强环境应急监测，积极支持企业复工复产，从严落实内部防控措施，以实际行动和优良作风助力打赢疫情防控阻击战，彰显了生态环境保护铁军精神，较好地完成了年度各项生态环境保护目标任务。

2020年，全市较好地完成了年度各项生态环境保护目标任务，中心城区空气质量优良率为84.1%，城区PM2.5年均浓度为33微克/立方米，均符合考核要求；全市地表水体稳中向好，考核断面全部达；城市集中式饮用水源地水质符合地表水Ⅲ类标准；土壤、声环境、辐射环境和农村环境质量总体良好。

一、城镇环境空气质量

1、临河城区


2020年，临河城区国控站点环境空气质量综合评价为达标。全年监测366天，有效天数364天，其中达标天数306天，达标率84.1%；轻度污染36天，占总天数9.9%；中度污染14天，占总天数3.8%；重度污染8天，占总天数2.2%。超标天数58天，首要污染物为臭氧、可吸入颗粒物和细颗粒物，可吸入颗粒物和细颗粒物占比最高。其中，首要污染物细颗粒物为30天，占超标天数51.7%；首要污染物可吸入颗粒物为24天，占超标天数41.4%；首要污染物臭氧为4天，占超标天数6.9%。见图1-1、1-2。
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（1）主要污染物监测结果
①二氧化硫

2020年，临河城区二氧化硫年平均浓度为16微克/立方米，达标，较上年上升2微克/立方米；24小时平均浓度范围在4-62微克/立方米之间，达标。
②二氧化氮
2020年，临河城区二氧化氮年平均浓度为20微克/立方米，达标，较上年下降1微克/立方米；24小时平均浓度范围在6-78微克/立方米之间，达标。

③一氧化碳

2020年，临河城区一氧化碳24小时平均第95百分位数为1.6毫克/立方米，达标，较上年上升0.2毫克/立方米；24小时平均浓度范围在0.3-2.6毫克/立方米之间，达标。
④臭氧
2020年，临河城区日最大8小时平均第90百分位数为134微克/立方米，达标，较上年下降9微克/立方米；日最大8小时平均浓度范围在18-166微克/立方米之间，超标4天，超标率1.1%，最大值超标倍数0.04。
⑤可吸入颗粒物
2020年，临河城区可吸入颗粒物年平均浓度为69微克/立方米，达标，较上年上升1微克/立方米；24小时平均浓度范围在18-245微克/立方米之间，超标24天，超标率7.1%，最大值超标倍数0.6。
⑥细颗粒物
2020年，临河城区细颗粒物年平均浓度为33微克/立方米，达标，较上年上升2微克/立方米；24小时平均浓度范围在8-177微克/立方米之间，超标30天，超标率8.9%，最大值超标倍数1.4。
（2）主要污染物时空分布规律

2020年，二氧化硫月平均浓度变化受燃煤供暖影响明显，尤其于1月、2月浓度明显高于全年平均水平。最高浓度出现在1月，为35微克/立方米；最低浓度出现在3月，为12微克/立方米。
二氧化氮污染主要来源于汽车尾气和锅炉燃烧废气等影响，月平均浓度变化受燃煤供暖影响明显，尤其于1月、4月、10月和11月浓度高于全年平均水平，其中，1月浓度高于年二级浓度限值标准。最高浓度出现在1月，为43微克/立方米；最低浓度出现在8月，为13微克/立方米。

一氧化碳月24小时平均第95百分位数变化受燃煤供暖影响明显，尤其于1月高于年24小时平均第95百分位数。最高浓度出现在1月，为2.6毫克/立方米；最低浓度出现在6月、8月和9月，为0.6毫克/立方米。具体情况见图1-3。
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臭氧日最大8小时平均月第90百分位数呈倒U型变化趋势，夏季高、冬季低。最高浓度出现在7月，为154微克/立方米；最低浓度出现在12月，为76微克/立方米。
扣除沙尘影响日监测数据后，可吸入颗粒物月平均浓度变化受燃煤供暖影响明显，春初、秋末和冬季高，尤其于1-3月、11月浓度高于年二级浓度限值标准。最高浓度出现在1月，为168微克/立方米；最低浓度出现在9月，为41微克/立方米。

细颗粒物月平均浓度变化受燃煤供暖影响明显，秋末、冬季高，尤其于1月、2月和11月浓度高于年二级浓度限值标准。最高浓度出现在1月，为113微克/立方米；最低浓度出现在5月，为16微克/立方米。具体情况见图1-4。
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其它城镇

①乌拉山镇
2020年，乌拉山镇二氧化硫年平均浓度为17微克/立方米，达标；24小时平均浓度范围为2—126微克/立方米，达标。二氧化氮年平均浓度为28微克/立方米，达标；24小时平均浓度范围为4—89微克/立方米，超标率为0.6%。一氧化碳24小时平均第95百分位数浓度为1.4毫克/立方米，达标；24小时平均浓度范围为0.2—4.0毫克/立方米，达标。臭氧日最大8小时滑动平均值的第90百分位数浓度为135微克/立方米，达标；24小时平均浓度范围为28—167微克/立方米，超标率为1.9%。可吸入颗粒物年平均浓度为63微克/立方米，达标；24小时平均浓度范围为16—410微克/立方米，超标率为2.1%。细颗粒物年平均浓度为22微克/立方米，达标；24小时平均浓度范围为1—338微克/立方米，超标率为6.3%。

2020年，乌拉山镇共完成监测366天，有效天数359天，其中优良天数为312天，优良率为86.9%。其中一级优天数为91天，占监测天数的25.3%；二级良天数为221天，占监测天数的61.6%；三级轻度污染为40天，占监测天数的11.1%；四级中度污染为4天，占监测天数的1.1%；五级重度污染为2天，占监测天数的0.6%；六级严重污染为1天，占监测天数的0.3%。

②海流图镇
2020年，海流图镇二氧化硫年平均浓度为8微克/立方米，达标；24小时平均浓度范围为2—23微克/立方米，达标。二氧化氮年平均浓度为16微克/立方米，达标；24小时平均浓度范围为2—46微克/立方米，达标。一氧化碳24小时平均第95百分位数浓度为0.9毫克/立方米，达标；24小时平均浓度范围为0.2—1.3毫克/立方米，达标。臭氧日最大8小时滑动平均值的第90百分位数浓度为140微克/立方米，达标；24小时平均浓度范围为44—177微克/立方米，超标率为1.4%。可吸入颗粒物年平均浓度为36微克/立方米，达标；24小时平均浓度范围为8—240微克/立方米，超标率为0.6%。细颗粒物年平均浓度为19微克/立方米，达标；24小时平均浓度范围为6—94微克/立方米，超标率为0.6%。

2020年，海流图镇共完成监测366天，有效天数363天，其中优良天数为345天，优良率为95.0%。其中一级优天数为136天，占监测天数的37.5%；二级良天数为209天，占监测天数的57.6%；三级轻度污染为16天，占监测天数的4.4%；四级中度污染为2天，占监测天数的0.6%。
③巴音宝力格镇

2020年，巴音宝力格镇二氧化硫年平均浓度为15微克/立方米，达标；24小时平均浓度范围为1—64微克/立方米，达标。二氧化氮年平均浓度为17微克/立方米，达标；24小时平均浓度范围为1—59微克/立方米，达标。一氧化碳24小时平均第95百分位数浓度为1.6毫克/立方米，达标；24小时平均浓度范围为0.1—2.7毫克/立方米，达标。臭氧日最大8小时滑动平均值的第90百分位数浓度为138微克/立方米，达标；24小时平均浓度范围为45—204微克/立方米，超标率为2.2%。可吸入颗粒物年平均浓度为38微克/立方米，达标；24小时平均浓度范围为3—179微克/立方米，超标率为0.3%。细颗粒物年平均浓度为21微克/立方米，达标；24小时平均浓度范围为2—178微克/立方米，超标率为5.7%。

2020年，巴音宝力格镇共完成监测366天，有效天数357天，其中优良天数为320天，优良率为89.6%。其中一级优天数为139天，占监测天数的38.9%；二级良天数为181天，占监测天数的50.7%；三级轻度污染为34天，占监测天数的9.5%；四级中度污染为2天，占监测天数的0.6%；五级重度污染为1天，占监测天数的0.3%。

④巴彦高勒镇
2020年，巴彦高勒镇二氧化硫年平均浓度为12微克/立方米，达标；24小时平均浓度范围为2—47微克/立方米，达标。二氧化氮年平均浓度为18微克/立方米，达标；24小时平均浓度范围为3—62微克/立方米，达标。一氧化碳24小时平均第95百分位数浓度为1.2毫克/立方米，达标；24小时平均浓度范围为0.1—2.2毫克/立方米，达标。臭氧日最大8小时滑动平均值的第90百分位数浓度为129微克/立方米，达标；24小时平均浓度范围为36—165微克/立方米，超标率为0.6%。可吸入颗粒物年平均浓度为64微克/立方米，达标；24小时平均浓度范围为9—348微克/立方米，超标率为2.7%。细颗粒物年平均浓度为23微克/立方米，达标；24小时平均浓度范围为2—225微克/立方米，超标率为4.8%。

2020年，巴彦高勒镇共完成监测366天，有效天数361天，其中优良天数为320天，优良率为88.6%。其中一级优天数为94天，占监测天数的26.0%；二级良天数为226天，占监测天数的62.6%；三级轻度污染为26天，占监测天数的7.2%；四级中度污染为9天，占监测天数的2.5%；五级重度污染为3天，占监测天数的0.8%；六级严重污染为3天，占监测天数的0.8%。

⑤隆兴昌镇
2020年，隆兴昌镇二氧化硫年平均浓度为17微克/立方米，达标；24小时平均浓度范围为2—93微克/立方米，达标。二氧化氮年平均浓度为21微克/立方米，达标；24小时平均浓度范围为2—78微克/立方米，达标。一氧化碳24小时平均第95百分位数浓度为2.2毫克/立方米，达标；24小时平均浓度范围为0.1—4.1毫克/立方米，超标率为0.3%。臭氧日最大8小时滑动平均值的第90百分位数浓度为144微克/立方米，达标；24小时平均浓度范围为35—182微克/立方米，超标率为3.3%。可吸入颗粒物年平均浓度为56微克/立方米，达标；24小时平均浓度范围为12—321微克/立方米，超标率为1.8%。细颗粒物年平均浓度为34微克/立方米，达标；24小时平均浓度范围为6—299微克/立方米，超标率为11.3%。

2020年，隆兴昌镇共完成监测366天，有效天数362天，其中优良天数为298天，优良率为82.3%。其中一级优天数为83天，占监测天数的22.9%；二级良天数为215天，占监测天数的59.4%；三级轻度污染为49天，占监测天数的13.5%；四级中度污染为13天，占监测天数的3.6%；五级重度污染为1天，占监测天数的0.3%；六级严重污染为1天，占监测天数的0.3%。

⑥陕坝镇
2020年，陕坝镇二氧化硫年平均浓度为11微克/立方米，达标；24小时平均浓度范围为2—53微克/立方米，达标。二氧化氮年平均浓度为19微克/立方米，达标；24小时平均浓度范围为2—59微克/立方米，达标。一氧化碳24小时平均第95百分位数浓度为1.4毫克/立方米，达标；24小时平均浓度范围为0.2—2.0毫克/立方米，达标。臭氧日最大8小时滑动平均值的第90百分位数浓度为127微克/立方米，达标；24小时平均浓度范围为30—174微克/立方米，超标率为1.1%。可吸入颗粒物年平均浓度为65微克/立方米，达标；24小时平均浓度范围为17—303微克/立方米，超标率为3.3%。细颗粒物年平均浓度为34微克/立方米，达标；24小时平均浓度范围为12—253微克/立方米，超标率为7.7%。

2020年，陕坝镇共完成监测366天，有效天数362天，其中优良天数为311天，优良率为85.9%。其中一级优天数为89天，占监测天数的24.6%；二级良天数为222天，占监测天数的61.3%；三级轻度污染为33天，占监测天数的9.1%；四级中度污染为17天，占监测天数的4.7%；六级严重污染为1天，占监测天数的0.3%。

临河城区及各旗县区各级天数、沙尘天气占比情况见表1-1。

表1-1  临河城区及各旗县区各级天数、沙尘天气占比情况
	城镇名称
	一级天数
	二级天数
	三级天数
	四级天数
	五级天数
	六级天数
	超标天数中 沙尘天气占比

	临河城区
	104
	195
	35
	13
	1
	1
	52.0%

	乌拉特前旗乌拉山镇
	91
	221
	40
	4
	2
	1
	—

	乌拉特中旗海流图镇
	136
	209
	16
	2
	0
	0
	—

	乌拉特后旗巴音宝力格镇
	139
	181
	34
	2
	1
	0
	—

	磴口县    巴彦高勒镇
	94
	226
	26
	9
	3
	3
	—

	杭锦后旗  陕坝镇
	89
	222
	33
	17
	0
	1
	—

	五原县    隆兴昌镇
	83
	215
	49
	13
	1
	1
	—


注：旗县站沙尘天气内蒙古自治区环境监测总站暂未认定。
二、降  水

2020年，临河城区共监测降水15次，全年监测的pH值在6.40～8.31之间，均无酸雨检出。

地表水环境质量

2020年，全市共监测地表水断面37个，其中河流断面29个，湖库断面8个。

河流断面为：国控河流断面3个（黄河三盛公、黑柳子、总排干入黄河口断面）、区控河流断面3个（总排干红圪卜、乌毛计、总干渠断面）、全市地表水调查（河流）断面23个（分别为：总排干口上游、韩四桥、四支、银定图、美林断面，一、二、三、五、七排干入总排干口，八、九、十排干入乌梁素海口，总干渠下游，永济渠上、下游，永刚渠下游，西缸、西乐、皂沙、黑石湖、通北分干沟、蒙华支沟）。

湖库断面为：国控湖泊断面1个(乌梁素海湖心区海壕)、区控湖泊断面2个(乌梁素海入口区西大滩、出口区河口)、全市地表水调查（湖泊）断面5个（章家庙海子东、西，红格尔水库、德岭山水库、大坝口水库）。

1、河流水质

断面水质达标率  2020年共监测河流断面29个。其中水质达标断面28个，达标率96.6%。
水质状况  

⑴黄河
2020年，黄河巴彦淖尔段入（三盛公）、出（黑柳子）境断面水质类别均为Ⅱ类(优)。
⑵总排干
总排干上的监测断面有8个，自西向东分别为：总排干口上游、韩四桥、四支、银定图、美林、红圪卜、乌毛计、总排干入黄河口。

2020年，总排干红圪卜断面水质类别为Ⅱ类，水质状况优；总排干口上游、总排干韩四桥、四支、银定图断面水质类别均为Ⅲ类，水质状况良好；总排干美林、乌毛计、入黄河口断面水质类别均为Ⅳ类，水质状况轻度污染。

⑶分排干、分干沟

分排干的监测断面有8个，自南向北、西向东分别为：一排干、二排干、三排干、五排干、七排干、八排干、九排干、十排干入总排干口。

分干沟的监测点位有6个，分别为：西缸、西乐、皂沙、黑石湖、通北分干沟、蒙华支沟。

2020年，一、二、三排干入总排干口水质类别均为Ⅲ类，水质状况良好;五、八排干入总排干口水质类别为Ⅳ类，水质状况轻度污染；七、九排干入总排干口水质类别为Ⅴ类，水质状况中度污染；十排干入总排干口水质类别为劣Ⅴ类（超标项目为COD），水质状况重度污染。

西缸、皂沙、黑石湖、通北分干沟水质类别均为Ⅲ类，水质状况良好;西乐分干沟水质类别为Ⅳ类，水质状况轻度污染；蒙华支沟水质类别为Ⅴ类，水质状况中度污染。
⑷城市地表水
城市地表水监测断面有5个：总干渠上游、下游，永济渠上游、下游，永刚渠。

2020年，总干渠、永济渠水质类别均为Ⅱ类，水质状况优；永刚渠水质类别为Ⅲ类，水质状况良好。

2、湖库水质

断面水质达标率  2020年共监测湖库断面8个。其中达标断面8个，达标率为100%。

水质状况
⑴乌梁素海
2020年，乌梁素海总体水质类别为Ⅳ类，水质状况轻度污染；其中入口区(西大滩断面)和湖心区(海壕断面)水质类别均为Ⅲ类，水质状况良好；出口区(河口断面)水质类别为Ⅳ类，水质状况轻度污染。与上年相比，2020年乌梁素海入口区水质变好；湖心区、出口区水质无明显变化。
富营养状态：2020年，乌梁素海富营养化指数为46.3，属中营养，与上年相比，营养状态无明显变化。

⑵全市地表水湖库调查
2020年，章家庙海子、红格尔水库水质类别均为Ⅳ类，水质状况轻度污染；大坝口水库水质类别均为Ⅲ类，水质状况良好；德岭山水库水质为Ⅴ类，水质状况中度污染。

2020年全市地表水断面水质类别百分比见图3-1。
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图3-1  2020年全市地表水断面水质类别百分比

2020年全市地表水断面水质类别年度对比见表3-1。
表3-1  2020年全市地表水断面水质类别年度对比
	序号
	断面名称
	2019年
	2020年

	
	
	水质类别
	水质类别
	年均浓度超标（超Ⅴ类标准限值）

指标及倍数

	1
	三盛公
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	—

	2
	黑柳子
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	—

	3
	总排干口上游
	Ⅴ类
	Ⅲ类
	—

	4
	韩四桥
	Ⅲ类
	Ⅲ类
	—

	5
	四支
	劣Ⅴ类
	Ⅲ类
	—

	6
	银定图
	Ⅲ类
	Ⅲ类
	—

	7
	美林
	劣Ⅴ类
	Ⅳ类
	—

	8
	红圪卜（区控）
	Ⅲ类
	Ⅱ类
	—

	9
	乌毛计（区控）
	Ⅳ类
	Ⅳ类
	—

	10
	总入黄（国控）
	Ⅳ类
	Ⅳ类
	—

	11
	一排干入总排干口
	—
	Ⅲ类
	

	12
	二排干入总排干口
	Ⅳ类
	Ⅲ类
	—

	13
	三排干入总排干口
	劣Ⅴ类
	Ⅲ类
	—

	14
	五排干入总排干口
	Ⅴ类
	Ⅳ类
	—

	15
	七排干入总排干口
	Ⅴ类
	Ⅴ类
	—

	16
	八排干入总排干口
	Ⅴ类
	Ⅳ类
	—

	17
	九排干入总排干口
	Ⅴ类
	Ⅴ类
	—

	18
	十排干入总排干口
	劣Ⅴ类
	劣Ⅴ类
	化学需氧量（0.48）

	19
	西缸分干沟
	Ⅳ类
	Ⅲ类
	—

	20
	西乐分干沟
	劣Ⅴ类
	Ⅳ类
	—

	21
	皂沙分干沟
	Ⅳ类
	Ⅲ类
	—

	22
	黑石湖分干沟
	—
	Ⅲ类
	

	23
	通北分干沟
	—
	Ⅲ类
	

	24
	蒙华支沟
	—
	Ⅴ类
	

	25
	总干渠上游
	Ⅲ类
	Ⅱ类
	—

	26
	总干渠下游
	Ⅲ类
	Ⅱ类
	

	27-28
	永济渠上、下游
	Ⅲ类
	Ⅱ类
	—

	29
	永刚渠
	Ⅲ类
	Ⅲ类
	—

	30-31
	章嘉庙海子东、西
	Ⅳ类
	Ⅳ类
	—

	32
	入口区（西大滩）
	Ⅳ类
	Ⅲ类
	—

	33
	湖心区（海壕）
	Ⅲ类
	Ⅲ类
	—

	34
	出口区（河口）
	Ⅳ类
	Ⅳ类
	—

	—
	乌梁素海总体
	Ⅳ类
	Ⅳ类
	—

	35
	大坝口水库
	Ⅳ类
	Ⅲ类
	—

	36
	红格尔水库
	Ⅳ类
	Ⅳ类
	—

	37
	德岭山水库
	Ⅳ类
	Ⅴ类
	—


四、饮用水源地水质

2020年，全市开展城镇饮用水水源地水质监测的城镇有8个，其中城市1个，为临河城区；城镇7个，分别为临河区东开区、乌拉特前旗乌拉山镇、乌拉特中旗海流图镇、乌拉特后旗巴音宝力格镇、磴口县巴彦高勒镇、杭锦后旗陕坝镇和五原县隆兴昌镇。临河区黄河水厂水源地属地表水水源（河流型），其他城镇水源地均属地下水水源类型。

监测结果显示，临河区黄河水厂水源地全年取水量共计1069.4万吨，水质全部达标。除乌拉特前旗乌拉山镇水源地、乌拉特中旗海流图镇水源地和海流图镇第二水源地水质全部达标外，其他5个旗县区的旗县级集中式生活饮用水水源地水质均有不同程度超标。其中，乌拉特后旗巴音宝力格镇西乌盖沟水源地、磴口县巴彦高勒镇新水源地、杭锦后旗陕坝镇水源地、五原县隆兴昌镇水源地、临河区东开发区水源地水质达标率均为0.0%。超标指标有硫酸盐、氯化物、氟化物、总硬度、氨氮、铁、锰、砷、钠、浑浊度、肉眼可见物。见表4-1。

表4-1  2020年巴彦淖尔市城镇饮用水源地水质监测结果统计表

	监测城镇
	水源地名称
	监测频次（次/年）
	超标项目（超标倍数）
	与上年相比

	
	
	
	2019年
	2020年
	

	临河区
	临河区黄河水厂水源地
	12
	达标
	达标
	无明显变化

	乌拉山镇
	乌拉山镇自来水公司
	2
	达标
	达标
	无明显变化

	海流图镇
	海流图镇水源地
	2
	达标
	海流图镇水源地
	达标
	无明显变化

	
	
	
	
	海流图镇水源地新井
	达标
	

	巴音宝力格镇
	西乌盖沟水源地
	2
	达标
	氟化物（0.11）、

硫酸盐（0.10）


	超标项目增加，氟化物、硫酸盐浓度上升

	隆兴昌镇
	隆兴昌镇自来水公司
	2
	氨氮（4.04）、

砷（1.54）、     

锰（0.96）
	铁（0.57）、锰（0.80）、氨氮（2.78）、砷（1.97）、浑浊度（3.05）
	超标项目增加，铁、浑浊度浓度上升

	巴彦高勒镇
	新水源井
	2
	氟化物（0.30）
	氟化物（0.44）、钠（0.44）、氯化物（0.24）
	超标项目增加，钠、氯化物浓度上升

	陕坝镇
	陕坝镇自来水公司
	2
	氨氮（0.53）、、总硬度（0.15）
	总硬度（0.05）、钠（0.14）、砷（0.2）
	超标项目增加，钠、砷浓度上升

	临河区
	东开发区水源地
	2
	—
	锰（1.6）、砷（0.31）
	—


五、土壤环境质量
2020年全市共有国控点位18个，均为风险点位，其中耕地、草地和林地土壤点位数分别为13个、4个和1个，占总监测点位的比例分别为72.2%、22.2%、5.6%。根据《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）进行土壤环境质量评价，18个点位均达标，达标率为100%。

2020年全市共有区控点位20个，根据《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）进行土壤环境质量评价，均达标，达标率为100%。

六、声环境质量
1、功能区噪声

2020年，临河城区、乌拉特前旗乌拉山镇、乌拉特中旗海流图镇、乌拉特后旗巴音宝力格镇、磴口县巴彦高勒镇5个功能区噪声监测测点数为：1类区13个，2类区8个，3类区4个，4类区1个。

按功能区评价，各类功能区昼间、夜间声环境达标率均为100%。按城镇评价，临河城区、乌拉特前旗乌拉山镇、乌拉特中旗海流图镇、乌拉特后旗巴音宝力格镇和磴口县巴彦高勒镇的昼、夜间各类功能区达标率均为100%。见表6-1。

       表6-1  2020年巴彦淖尔市功能区监测点次达标情况    单位：%
	城市

名称
	1类区(居民、机关文教区)
	2类区(居住、商业、工业混合区)
	3类区(工业区)
	4类区(交通干线两侧)
	合计达标率

	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间

	临河城区
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	乌拉山镇
	100
	100
	100
	100
	—
	—
	—
	—
	100
	100

	海流图镇
	100
	100
	100
	100
	—
	—
	—
	—
	100
	100

	巴音宝力格镇
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	—
	—
	100
	100

	巴彦高勒镇
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	—
	—
	100
	100


2、城市道路交通噪声
2020年，临河城区道路交通噪声平均等效声级60.9分贝，声环境质量为好，监测道路总长为36.59公里，无昼间超标路段。

旗县道路交通噪声平均等效声级63.7分贝，声环境质量为好，监测道路总长为23.1公里，无昼间超标路段。按照各旗县监测结果，乌拉山镇和巴彦高勒镇声环境质量均为好；海流图镇声环境质量均为较好。

3、城市区域环境噪声
2020年，临河城区区域环境噪声昼间等效声级51.4分贝，声环境质量为较好。

临河城区、乌拉山镇、海流图镇、巴音宝力格镇和巴彦高勒镇的声环境质量无明显变化。

七、辐射环境质量

2020年，全市开展的辐射环境监测有电磁辐射和电离辐射监测。

电磁辐射：2020年，对巴彦淖尔市城区内分布的中国移动、电信、联通三大运营商，选取其10个移动通信基站，对周边电磁环境的影响进行了监测分析。所监测的10个点，电场强度测量值范围为0.24-2.55V/m，低于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中12V/m的公众曝露控制限值。

对巴彦淖尔市电视发射塔监测14个点，平均值范围为0.77-2.34V/m，低于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中12V/m的公众曝露控制限值。
工频电磁场：2020年共布设4个监测对象，分别为：巴彦淖尔市临河区220kv集控站、220kv天临输电线路56号-57号塔、110kv临南输电线22号-23号塔、巴彦淖尔市临河区南郊110kv变电站，电场强度测量值范围为1.2-2325v/m，与2019年测量值范围相比处于同一水平。
综合场强：2020年临河城区共监测4个点位，分别为巴市市政府、宇神宴会城、人民广场、临河汽车站(新)，测量值范围为0.73-1.29V/m。与2019年相比处于同一水平，低于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）12v/m的公众曝露控制限值要求
瞬时γ辐射空气吸收剂量率监测：2020年各个旗县区共布设7个点位，分别为乌拉特前旗政府广场、乌拉特中旗哈萨尔广场西侧、五原冯玉祥广场北、临河区临五路绿色家园苗圃、磴口县政府广场、乌拉特后旗主题公园、杭锦后旗政府广场。监测值范围为90.2-143nGy/h，与2019年相比处于同一水平，处于1983-1990年内蒙古自治区环境天然放射性本底水平调查值（9.6-186.2nGy/h）范围内，未见异常。
八、农村环境质量

2020年，农村环境监测村庄为乌拉特中旗联丰奋斗村，属静态村。监测结果表明，联丰奋斗村环境空气质量年均值达标；饮用水水源地水质年均值达标；境内地表水体—牧羊海水质类别为Ⅳ类；联丰奋斗村监测的5种土地利用类型（5个点位）均达标，无污染。环境质量总体稳定。
九、生态环境质量

2019年巴彦淖尔市7个旗县区中，临河区、五原县、乌拉特前旗和杭锦后旗生态环境状况级别为一般，总面积为14147.17km2，占全市面积的21.72%；磴口县、乌拉特中旗和乌拉特后旗生态环境状况级别为较差，总面积为51001.44km2，占全市面积的78.28%。

表9-1  2019年巴彦淖尔市各旗县生态环境状况表

	旗县
	生物丰度指数
	植被覆盖度指数
	水网密度指数
	土地胁迫指数
	污染负荷指数
	生态环境状况指数
	级别

	临河区
	21.03
	57.72
	9.27
	7.28
	0.58
	47.03
	一般

	五原县
	21.66
	53.82
	10.08
	4.40
	0.21
	46.87
	一般

	磴口县
	14.41
	31.67
	5.46
	50.05
	0.12
	31.26
	较差

	乌拉特前旗
	29.78
	43.43
	10.30
	9.07
	0.87
	46.38
	一般

	乌拉特中旗
	20.03
	24.11
	0.88
	34.93
	0.03
	32.93
	较差

	乌拉特后旗
	20.28
	14.83
	0.37
	57.93
	0.03
	27.17
	较差

	杭锦后旗
	21.10
	55.80
	7.50
	13.36
	0.62
	45.40
	一般
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