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综   述
2021年，巴彦淖尔市生态环境保护工作深入贯彻落实习近平生态文明思想和习近平总书记关于内蒙古重要讲话重要指示批示精神，认真落实中央和自治区决策部署，全力打好蓝天、碧水、净土保卫战，以持续改善生态环境质量为目标，完成中央环保督察及“回头看”全部整改任务，不断深化生态环境领域改革，持续加大生态环境监测监管执法力度，监管执法水平稳步提升，生态环境保护执法大练兵等专项工作卓有成效。
2021年，全市较好地完成了年度各项生态环境保护目标任务。巴彦淖尔城市建成区国控站点环境空气质量综合评价为达标，其中建成区PM2.5年均浓度为25微克/立方米，符合考核要求；全年空气质量优良率为83.0%。全市地表水体稳中向好，考核断面全部达；地级市集中式饮用水源地水质符合地表水Ⅲ类标准；土壤、声环境、辐射环境和农村环境质量总体良好；全市生态环境质量总体稳定。

一、环境空气质量

1、城市空气质量


2021年，巴彦淖尔城市建成区国控站点环境空气质量综合评价为达标。全年监测365天，有效天数365天，其中达标天数303天，达标率83.0%；轻度污染41天，占总天数11.2%；中度污染7天，占总天数1.9%；重度污染2天，占总天数0.5%；严重污染12天，占总天数3.3%。超标天数62天，首要污染物为臭氧、可吸入颗粒物和细颗粒物，可吸入颗粒物占比最高。其中，首要污染物可吸入颗粒物为46天，占超标天数74.2%；首要污染物臭氧为14天，占超标天数22.6%；首要污染物细颗粒物为2天，占超标天数3.2%。中度以上污染天气均为沙尘天气。见图1-1、1-2。
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（1）单项污染物监测结果
①二氧化硫

2021年，二氧化硫年平均浓度为10微克/立方米，达标，较上年下降6微克/立方米；24小时平均浓度范围在3-44微克/立方米之间，达标。
②二氧化氮
2021年，二氧化氮年平均浓度为15微克/立方米，达标，较上年下降5微克/立方米；24小时平均浓度范围在4-50微克/立方米之间，达标。

③一氧化碳

2021年，一氧化碳24小时平均第95百分位数为0.9毫克/立方米，达标，较上年下降0.7毫克/立方米；24小时平均浓度范围在0.2-1.6毫克/立方米之间，达标。
④臭氧
2021年，日最大8小时平均第90百分位数为142微克/立方米，达标，较上年上升8微克/立方米；日最大8小时平均浓度范围在30-202微克/立方米之间，超标14天，超标率3.8%，最大值超标倍数0.26。

⑤可吸入颗粒物
2021年，可吸入颗粒物年平均浓度为68微克/立方米，达标，较上年下降1微克/立方米；24小时平均浓度范围在22-198微克/立方米之间，超标8天，超标率2.2%，最大值超标倍数0.32。
⑥细颗粒物
2021年，细颗粒物年平均浓度为25微克/立方米，达标，较上年下降8微克/立方米；24小时平均浓度范围在9-104微克/立方米之间，超标3天，超标率0.8%，最大值超标倍数0.39。
（2）单项污染物时空分布规律

2021年，二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳月平均浓度变化均受燃煤供暖影响明显。其中二氧化硫1月、2月浓度明显高于全年平均水平。最高浓度出现在2月，为16微克/立方米；最低浓度出现在4-5月，为7微克/立方米。
二氧化氮污染主要来源于汽车尾气和锅炉燃烧废气等影响，尤其1月、3月、10-12月浓度高于全年平均水平。最高浓度出现在12月，为21微克/立方米；最低浓度出现在5月，为9微克/立方米。

一氧化碳1-3月、11月浓度高于年24小时平均第95百分位数。最高浓度出现在1月，为1.5毫克/立方米；最低浓度出现在5-7月、9-10月，为0.6毫克/立方米。具体情况见图1-3。
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臭氧日最大8小时平均月第90百分位数呈倒U型变化趋势，夏季高、冬季低。最高浓度出现在7月，为169微克/立方米；最低浓度出现在12月，为79微克/立方米。
可吸入颗粒物月平均浓度变化受燃煤供暖影响明显，春初、秋末和冬季高，尤其1-4月、11-12月浓度高于年二级浓度限值标准。最高浓度出现在11月，为97微克/立方米；最低浓度出现在7月，为49微克/立方米。

细颗粒物月平均浓度变化受燃煤供暖影响明显，秋末、冬季高，尤其1-4月和10-12月浓度高于全年平均水平。最高浓度出现在3月，为34微克/立方米；最低浓度出现在7月，为18微克/立方米。具体情况见图1-4。（备注：可吸入颗粒物、细颗粒物浓度均已扣除沙尘影响。）
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城镇空气质量
2021年，6个城镇环境空气质量综合评价为达标。
（1）乌拉山镇
2021年，乌拉山镇二氧化硫年平均浓度为13微克/立方米，达标；24小时平均浓度范围为5—41微克/立方米，达标。二氧化氮年平均浓度为26微克/立方米，达标；24小时平均浓度范围为2—82微克/立方米，超标率为0.3%。一氧化碳24小时平均第95百分位数浓度为1.2毫克/立方米，达标；24小时平均浓度范围为0.2—2.4毫克/立方米，达标。臭氧日最大8小时滑动平均值的第90百分位数浓度为140微克/立方米，达标；24小时平均浓度范围为22—184微克/立方米，超标率为3.0%。可吸入颗粒物年平均浓度为59微克/立方米，达标；24小时平均浓度范围为18—288微克/立方米，超标率为2.5%。细颗粒物年平均浓度为15微克/立方米，达标；24小时平均浓度范围为1—173微克/立方米，超标率为0.8%。
2021年，乌拉山镇共完成监测365天，有效天数362天，其中优良天数为313天，优良率为86.5%。其中一级优天数为80天，占监测天数的22.1%；二级良天数为233天，占监测天数的64.4%；三级轻度污染为30天，占监测天数的8.3%；四级中度污染为8天，占监测天数的2.2%；五级重度污染为4天，占监测天数的1.1%；六级严重污染为7天，占监测天数的1.9%。中度以上污染天气均为沙尘天气。
（2）海流图镇
2021年，海流图镇二氧化硫年平均浓度为6微克/立方米，达标；24小时平均浓度范围为3—21微克/立方米，达标。二氧化氮年平均浓度为16微克/立方米，达标；24小时平均浓度范围为2—57微克/立方米，达标。一氧化碳24小时平均第95百分位数浓度为0.9毫克/立方米，达标；24小时平均浓度范围为0.1—1.6毫克/立方米，达标。臭氧日最大8小时滑动平均值的第90百分位数浓度为137微克/立方米，达标；24小时平均浓度范围为41—184微克/立方米，超标率为2.2%。可吸入颗粒物年平均浓度为37微克/立方米，达标；24小时平均浓度范围为7—225微克/立方米，超标率为0.6%。细颗粒物年平均浓度为17微克/立方米，达标；24小时平均浓度范围为5—76微克/立方米，超标率为0.3%。

2021年，海流图镇共完成监测365天，有效天数364天，其中优良天数为332天，优良率为91.2%。其中一级优天数为143天，占监测天数的39.3%；二级良天数189天，占监测天数的51.9%；三级轻度污染为20天，占监测天数的5.5%；四级中度污染为5天，占监测天数的1.4%；五级重度污染为1天，占监测天数的0.3%；六级严重污染为6天，占监测天数的1.6%。中度以上污染天气均为沙尘天气。
（3）巴音宝力格镇

2021年，巴音宝力格镇二氧化硫年平均浓度为13微克/立方米，达标；24小时平均浓度范围为2—48微克/立方米，达标。二氧化氮年平均浓度为15微克/立方米，达标；24小时平均浓度范围为2—42微克/立方米，达标。一氧化碳24小时平均第95百分位数浓度为1.1毫克/立方米，达标；24小时平均浓度范围为0.1—1.6毫克/立方米，达标。臭氧日最大8小时滑动平均值的第90百分位数浓度为143微克/立方米，达标；24小时平均浓度范围为31—210微克/立方米，超标率为3.3%。可吸入颗粒物年平均浓度为38微克/立方米，达标；24小时平均浓度范围为3—141微克/立方米，达标。细颗粒物年平均浓度为14微克/立方米，达标；24小时平均浓度范围为1—88微克/立方米，超标率为0.3%。

2021年，巴音宝力格镇共完成监测365天，有效天数361天，其中优良天数为328天，优良率为90.9%。其中一级优天数为103天，占监测天数的28.5%；二级良天数为225天，占监测天数的62.3%；三级轻度污染为21天，占监测天数的5.8%；四级中度污染为2天，占监测天数的0.6%；五级重度污染为2天，占监测天数的0.6%；六级严重污染为8天，占监测天数的2.2%。中度以上污染天气均为沙尘天气。
（4）巴彦高勒镇
2021年，巴彦高勒镇二氧化硫年平均浓度为12微克/立方米，达标；24小时平均浓度范围为1—46微克/立方米，达标。二氧化氮年平均浓度为15微克/立方米，达标；24小时平均浓度范围为2—52微克/立方米，达标。一氧化碳24小时平均第95百分位数浓度为1.2毫克/立方米，达标；24小时平均浓度范围为0.1—2.1毫克/立方米，达标。臭氧日最大8小时滑动平均值的第90百分位数浓度为141微克/立方米，达标；24小时平均浓度范围为31—216微克/立方米，超标率为4.2%。可吸入颗粒物年平均浓度为67微克/立方米，达标；24小时平均浓度范围为10—284微克/立方米，超标率为2.2%。细颗粒物年平均浓度为18微克/立方米，达标；24小时平均浓度范围为2—78微克/立方米，超标率为0.3%。

2021年，巴彦高勒镇共完成监测365天，有效天数359天，其中优良天数为302天，优良率为84.1%。其中一级优天数为63天，占监测天数的17.5%；二级良天数为239天，占监测天数的66.6%；三级轻度污染为33天，占监测天数的9.2%；四级中度污染为8天，占监测天数的2.2%；五级重度污染为1天，占监测天数的0.3%；六级严重污染为15天，占监测天数的4.2%。中度以上污染天气均为沙尘天气。
（5）隆兴昌镇
2021年，隆兴昌镇二氧化硫年平均浓度为17微克/立方米，达标；24小时平均浓度范围为4—121微克/立方米，达标。二氧化氮年平均浓度为21微克/立方米，达标；24小时平均浓度范围为2—61微克/立方米，达标。一氧化碳24小时平均第95百分位数浓度为1.8毫克/立方米，达标；24小时平均浓度范围为0.1—3.2毫克/立方米，达标。臭氧日最大8小时滑动平均值的第90百分位数浓度为132微克/立方米，达标；24小时平均浓度范围为33—175微克/立方米，超标率为1.4%。可吸入颗粒物年平均浓度为61微克/立方米，达标；24小时平均浓度范围为10—299微克/立方米，超标率为3.9%。细颗粒物年平均浓度为27微克/立方米，达标；24小时平均浓度范围为5—163微克/立方米，超标率为4.7%。

2021年，隆兴昌镇共完成监测365天，有效天数362天，其中优良天数为307天，优良率为84.8%。其中一级优天数为76天，占监测天数的21.0%；二级良天数为231天，占监测天数的63.8%；三级轻度污染为40天，占监测天数的11.0%；四级中度污染为4天，占监测天数的1.1%；五级重度污染为3天，占监测天数的0.8%；六级严重污染为8天，占监测天数的2.2%。中度以上污染天气均为沙尘天气。
（6）陕坝镇
2021年，陕坝镇二氧化硫年平均浓度为11微克/立方米，达标；24小时平均浓度范围为2—56微克/立方米，达标。二氧化氮年平均浓度为17微克/立方米，达标；24小时平均浓度范围为4—52微克/立方米，达标。一氧化碳24小时平均第95百分位数浓度为1.0毫克/立方米，达标；24小时平均浓度范围为0.1—1.7毫克/立方米，达标。臭氧日最大8小时滑动平均值的第90百分位数浓度为142微克/立方米，达标；24小时平均浓度范围为41—214微克/立方米，超标率为3.6%。可吸入颗粒物年平均浓度为62微克/立方米，达标；24小时平均浓度范围为17—205微克/立方米，超标率为1.4%。细颗粒物年平均浓度为27微克/立方米，达标；24小时平均浓度范围为10—107微克/立方米，超标率为0.8%。
2021年，陕坝镇共完成监测365天，有效天数360天，其中优良天数为308天，优良率为85.6%。其中一级优天数为56天，占监测天数的15.6%；二级良天数为252天，占监测天数的70.0%；三级轻度污染为34天，占监测天数的9.4%；四级中度污染为7天，占监测天数的1.9%；六级严重污染为11天，占监测天数的3.1%。中度以上污染天气均为沙尘天气。
巴彦淖尔市建成区及各城镇各级天数情况见表1-1。

表1-1  巴彦淖尔市建成区及各城镇各级天数情况表
	城镇名称
	一级天数
	二级天数
	三级天数
	四级天数
	五级天数
	六级天数

	巴彦淖尔市建成区
	54
	249
	41
	7
	2
	12

	乌拉特前旗
乌拉山镇
	80
	233
	30
	8
	4
	7

	乌拉特中旗

海流图镇
	143
	189
	20
	5
	1
	6

	乌拉特后旗

巴音宝力格镇
	103
	225
	21
	2
	2
	8

	磴口县

巴彦高勒镇
	63
	239
	33
	8
	1
	15

	杭锦后旗

陕坝镇
	56
	252
	34
	7
	0
	11

	五原县

隆兴昌镇
	76
	231
	40
	4
	3
	8


二、降  水

2021年，临河城区共监测降水3次，全年监测的pH值在6.30～8.15之间，均无酸雨检出。

地表水环境质量

2021年，全市共监测地表水断面51个，其中河流断面34个，湖库断面17个。

河流断面为：国控考核采测分离河流断面4个（黄河三盛公，黑柳子，总排干入黄河口断面，总排干红圪卜）；区控河流断面8个（总干渠上游，乌毛计，八、九、十排干入乌梁素海口，海流图水文站，58公里道班公路桥，土墩子）；乌梁素海专项监测河流断面10个（总排干上游，总排干四支、银定图、美林，二、三、五、七排干入总排干口，西乐、皂沙分干沟）；农田灌溉水、排水断面12个（分别为：总排干韩四桥，一、四、六排干入总排干口，总干渠下游，永济渠上、下游，永刚渠下游，西缸、黑石湖、通北分干沟，蒙华支沟）。

湖库断面为：国控考核采测分离湖泊断面1个(乌梁素海湖心区海壕)；区控湖库断面10个(乌梁素海入口区西大滩、出口区河口，大坝口水库，红格尔水库，狼山水库，罕乌拉水库，乌不浪水库，二牛湾水库，石哈河水库，大佘太水库)；乌梁素海专项监测湖库断面3个（乌梁素海小洼、小海子西、坝湾西）；其它湖库断面3个（章嘉庙海子东、西，德岭山水库）。

备注：黄河黑柳子、总排干入黄河口、总排干红圪卜、乌梁素海湖心断面为我市水污染防治目标考核断面。
2021年，全市51个地表水断面中，Ⅰ-Ⅲ类水质断面占52%；Ⅳ类水质断面占36%；Ⅴ类水质断面占6%；劣Ⅴ类水质断面占6%。2021年全市地表水断面水质类别百分比见图3-1。
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1、河流水质

2021年，全市34个河流地表水断面中，Ⅰ-Ⅲ类水质断面占61%；Ⅳ类水质断面占27%；Ⅴ类水质断面占6%；劣Ⅴ类水质断面占6%。

⑴黄河
黄河巴彦淖尔段入境三盛公断面水质类别为Ⅱ类(优)、出境黑柳子断面水质类别为Ⅰ类(优)。
⑵总排干
总排干的监测断面有8个，自西向东分别为：总排干上游、韩四桥、四支、银定图、美林、红圪卜、乌毛计、总排干入黄河口。其中，总排干上游、韩四桥、四支、银定图、美林、红圪卜断面水质类别均为Ⅲ类，水质状况良好；乌毛计、总排干入黄河口断面水质类别均为Ⅳ类，水质状况轻度污染。

⑶分排干、分干沟

分排干的监测断面有10个，自西向东分别为：一排干、二排干、三排干、四排干、五排干、六排干、七排干入总排干口，八排干、九排干、十排干入乌梁素海口。其中，三、四排干水质类别均为Ⅲ类，水质状况良好；一、二、五、六、八、九排干水质类别为Ⅳ类，水质状况轻度污染；七、十排干水质类别为Ⅴ类，水质状况中度污染。

分干沟的监测断面有6个，分别为：西缸、西乐、皂沙、黑石湖（采样期没水，未监测）、通北分干沟、蒙华支沟。其中，西乐、皂沙、西缸分干沟水质类别均为Ⅲ类，水质状况良好；通北分干沟水质类别为Ⅳ类，水质状况轻度污染；蒙华支沟水质类别为劣Ⅴ类，水质状况重度污染。
⑷农田灌溉水
农田灌溉水监测断面有5个：总干渠上游、下游，永济渠上游、下游，永刚渠。总干渠、永济渠、永刚渠水质类别均为Ⅱ类，水质状况优。

⑸其它区控河流断面
其它区控河流断面有3个，分别为：海流图水文站、58公里道班公路桥、土墩子。

2021年，58公里道班公路桥、土墩子水质类别均为Ⅲ类，水质状况良好；海流图水文站水质类别为劣Ⅴ类，超标项目为氟化物，水质状况重度污染。
2、湖库水质

2021年，全市17个湖库地表水断面中，Ⅰ-Ⅲ类水质断面占35%；Ⅳ类水质断面占53%；Ⅴ类水质断面占6%；劣Ⅴ类水质断面占6%。

⑴乌梁素海
2021年，乌梁素海总体水质类别为Ⅳ类，水质状况轻度污染；其中入口区(西大滩断面)水质类别为Ⅲ类，水质状况良好；湖心区(海壕断面)、出口区(河口断面)、小洼、小海子西、坝湾西水质类别均为Ⅳ类，水质状况轻度污染。与上年相比，乌梁素海总体水质类别无明显变化。
富营养状态：2021年，乌梁素海富营养化指数为45.5，属中营养，与上年相比，营养状态无明显变化。

⑵其它湖库断面
2021年，大坝口水库水质类别为Ⅱ类，水质状况优；乌不浪水库、狼山水库、罕乌拉水库、二牛湾水库水质类别均为Ⅲ类，水质状况良好；石哈河水库、大佘太水库、章嘉庙海子水质类别均为Ⅳ类，水质状况轻度污染；德岭山水库水质类别为Ⅴ类，水质状况中度污染；红格尔水库水质类别为劣Ⅴ类，超标项目为氟化物，水质状况重度污染。
2021年全市地表水断面水质类别年度对比见表3-1。

表3-1  2021年全市地表水断面水质类别年度对比
	序号
	所属

河流
	断面名称
	断面

属性
	2020年
	2021年

	
	
	
	
	水质类别
	水质类别
	年均浓度超标（超Ⅴ类标准限值）指标及倍数

	1
	黄河
	三盛公
	国控
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	—

	2
	
	黑柳子
	国控
	Ⅱ类
	Ⅰ类
	—

	3
	总排干
	总排干上游
	专项
	Ⅲ类
	Ⅲ类
	—

	4
	
	韩四桥
	市控
	Ⅲ类
	Ⅲ类
	—

	5
	
	四支
	专项
	Ⅲ类
	Ⅲ类
	—

	6
	
	银定图
	专项
	Ⅲ类
	Ⅲ类
	—

	7
	
	美林
	专项
	Ⅳ类
	Ⅲ类
	—

	8
	
	红圪卜
	国控
	Ⅱ类
	Ⅲ类
	—

	9
	
	乌毛计
	区控
	Ⅳ类
	Ⅳ类
	—

	10
	
	总排干入黄河口
	国控
	Ⅳ类
	Ⅳ类
	—

	11
	分排干、分干沟
	一排干入总排干口
	市控
	Ⅲ类
	Ⅳ类
	—

	12
	
	二排干入总排干口
	专项
	Ⅲ类
	Ⅳ类
	—

	13
	
	三排干入总排干口
	专项
	Ⅲ类
	Ⅲ类
	—

	14
	
	四排干入总排干口
	市控
	—
	Ⅲ类
	—

	15
	
	五排干入总排干口
	专项
	Ⅳ类
	Ⅳ类
	—

	16
	
	六排干入总排干口
	市控
	—
	Ⅳ类
	—

	17
	
	七排干入总排干口
	专项
	Ⅴ类
	Ⅴ类
	—

	18
	
	八排干入总排干口
	区控
	Ⅳ类
	Ⅳ类
	—

	19
	
	九排干入总排干口
	区控
	Ⅴ类
	Ⅳ类
	—

	20
	
	十排干入总排干口
	区控
	劣Ⅴ类
	Ⅴ类
	—

	21
	
	西缸分干沟
	市控
	Ⅲ类
	Ⅲ类
	—

	22
	
	西乐分干沟
	专项
	Ⅳ类
	Ⅲ类
	—

	23
	
	皂沙分干沟
	专项
	Ⅲ类
	Ⅲ类
	—

	24
	
	黑石湖分干沟
	市控
	Ⅲ类
	未采样
	—

	25
	
	通北分干沟
	市控
	Ⅲ类
	Ⅳ类
	—

	26
	
	蒙华支沟
	市控
	Ⅴ类
	劣Ⅴ类
	化学需氧量（0.15）

	27
	农田灌溉水
	总干渠上游
	区控
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	—

	28
	
	总干渠下游
	市控
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	—

	29-

30
	
	永济渠上、下游
	市控
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	—

	31
	
	永刚渠
	市控
	Ⅲ类
	Ⅱ类
	—

	32
	其它

河流
	海流图水文站
	区控
	—
	劣Ⅴ类
	氟化物（0.08）

	33
	
	58公里道班公路桥
	区控
	—
	Ⅲ类
	—

	34
	
	土墩子
	区控
	—
	Ⅲ类
	—

	35
	乌梁

素海
	入口区（西大滩）
	区控
	Ⅲ类
	Ⅲ类
	—

	36
	
	湖心区（海壕）
	国控
	Ⅲ类
	Ⅳ类
	—

	37
	
	出口区（河口）
	区控
	Ⅳ类
	Ⅳ类
	—

	38
	
	小洼
	专项
	—
	Ⅳ类
	—

	39
	
	小海子西
	专项
	—
	Ⅳ类
	—

	40
	
	坝湾西
	专项
	—
	Ⅳ类
	—

	—
	
	乌梁素海总体
	—
	Ⅳ类
	Ⅳ类
	—

	41
	其它

湖库
	大坝口水库
	区控
	Ⅲ类
	Ⅱ类
	—

	42
	
	红格尔水库
	区控
	Ⅳ类
	劣Ⅴ类
	氟化物（0.25）

	43
	
	乌不浪水库
	区控
	—
	Ⅲ类
	—

	44
	
	狼山水库
	区控
	—
	Ⅲ类
	—

	45
	
	罕乌拉水库
	区控
	—
	Ⅲ类
	—

	46
	
	二牛湾水库
	区控
	—
	Ⅲ类
	—

	47
	
	石哈河水库
	区控
	—
	Ⅳ类
	—

	48
	
	大佘太水库
	区控
	—
	Ⅳ类
	—

	49-

50
	
	章嘉庙海子东、西
	市控
	Ⅳ类
	Ⅳ类
	—

	51
	
	德岭山水库
	市控
	Ⅴ类
	Ⅴ类
	—


四、饮用水源地水质

2021年，巴彦淖尔市共监测地市级集中式生活饮用水水源地1个，为黄河水厂水源地，属地表水水源，全年取水量2109.1万吨，取水水质达标率100%；与2020年相比，达标率无变化，均为100%。
2021年，巴彦淖尔市共监测旗县级集中式生活饮用水水源地8个，均属地下水水源，全年取水量593.55万吨，达标水量147.75万吨，取水水质达标率24.9%；与2020年相比，全市旗县级集中式饮用水水源地取水水质达标率上升4%。除乌拉特前旗乌拉山镇水源地、乌拉特中旗海流图镇水源地和海流图镇第二水源地和磴口县巴彦高勒镇第二水源地水质全部达标外，临河区东开发区水源地、杭锦后旗陕坝镇水源地、五原县新隆水源地、乌拉特后旗巴音宝力格镇西乌盖沟水源地水质达标率均为0.0%。超标指标有硫酸盐、氯化物、总硬度、氨氮、铁、锰、砷、钠、浑浊度、溶解性总固体。见表4-1。
表4-1  2021年巴彦淖尔市集中式饮用水源地水质监测结果统计表

	监测城镇
	水源地名称
	监测

频次（次/年）
	超标项目（最大超标倍数）
	与上年相比

	
	
	
	2020年
	2021年
	

	临河区
	临河区黄河水厂水源地
	12
	达标
	达标
	无明显变化

	乌拉特前旗
	乌拉山镇自来水公司
	2
	达标
	达标
	无明显变化

	乌拉特中旗
	海流图镇

水源地
	2
	达标
	达标
	无明显变化

	
	海流图镇

第二水源地
	2
	达标
	达标
	无明显变化

	乌拉特后旗
	巴音宝力格镇西乌盖沟水源地
	2
	氟化物（0.15）、

硫酸盐（0.16）
	硫酸盐（0.30）
	硫酸盐浓度上升、氟化物浓度下降

	五原县
	新隆水源地
	2
	隆兴昌镇水源地
	铁（0.63）、锰（0.85）、氨氮（5.08）、砷（2.09）、浑浊度（4.6）
	浑浊度（5.8）、氨氮（1.36）、锰（0.47）、砷（0.39）
	—

	磴口县
	巴彦高勒镇第二水源地
	2
	新水源井
	氟化物（0.47）、钠（0.49）、氯化物（0.36）
	达标
	—

	杭锦后旗
	陕坝镇水源地
	2
	总硬度（0.05）、

钠（0.15）、砷（0.2）
	总硬度（0.05）、溶解性总固体（0.30）、硫酸盐（0.07）、氯化物（0.12）、铁（0.16）、锰（1.36）、钠（0.20）、砷（0.61）
	超标项目增加，钠、砷浓度上升

	临河区
	东开发区水源地
	2
	锰（1.9）、砷（0.38）
	锰（1.43）
	锰浓度上升、砷浓度下降


备注：五原县、磴口县2021年启用新水源地。

五、地下水
2021年，自治区对我市共监测地下水点位6个，为“十四五”地下水环境质量考核点位。按照点位类型分类，分别为区域点位4个，工业园区点位1个，水源地点位1个。其中水质类别为Ⅲ类的1个，水质类别为Ⅳ类的2个，水质类别为Ⅴ类的3个；与2020年相比，6个地下水监测点位水质类别无变化。2021年地下水点位监测评价结果见表5-1。

表5-1    2021年地下水点位监测评价结果表

	点位编码
	点位名称
	点位类型
	水质类别
	超Ⅴ类限值指标及倍数

	NM-14-03
	乌拉特后旗巴音宝力格镇团结村水井
	区域
	Ⅳ
	—

	NM-14-04
	乌拉特前旗乌拉山镇地下水型

饮用水水源地
	饮用水源地
	Ⅲ
	—

	NM-14-05
	乌拉特中旗德岭山镇乌兰村
	区域
	Ⅴ
	钠（2.463倍）；硫酸盐（2.429倍）；氯化物（2.314倍）；铁（0.640倍）

	NM-14-06
	磴口县乌兰布和农场一团二连
	区域
	Ⅳ
	—

	NM-14-07
	临河区乌兰图克东兴六社
	污染源周边
	Ⅴ
	砷（7.156倍）；氯化物（2.600倍）；钠（1.745倍）；耗氧量（0.960倍）；氟化物（0.305倍）

	NM-14-08
	乌拉特前旗新安镇新海村
	区域
	Ⅴ
	氨氮（7.037倍）；硫酸盐（24.657倍）；氯化物（23.343倍）；硫化物（2.880倍）；钠（19.950倍）；耗氧量（0.820倍）


六、土壤环境质量
2021年全市共采集国控风险监控点72个，均为工业点。根据《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）进行土壤环境质量评价，共有64个点位达标，达标率为89%。

七、声环境质量
1、功能区噪声

2021年，巴彦淖尔市开展了功能区噪声监测的城镇有：临河城区、乌拉特前旗乌拉山镇、乌拉特后旗巴音宝力格镇、磴口县巴彦高勒镇。4类功能区噪声监测测点数分别为：1类区10个，2类区11个，3类区6个，4类区2个。

按功能区评价，各类功能区昼间、夜间声环境达标率分别为100%、89.7%。按城镇评价，临河城区、乌拉特前旗乌拉山镇和磴口县巴彦高勒镇的昼、夜间各类功能区达标率均为100%；乌拉特后旗巴音宝力格镇的昼间各类功能区达标率为100%、夜间各类功能区达标率为57.1%。见表6-1。

       表6-1  2021年巴彦淖尔市功能区监测点次达标情况    单位：%
	城市

名称
	1类区(居民、机关文教区)
	2类区(居住、商业、工业混合区)
	3类区(工业区)
	4类区(交通干线两侧)
	合计达标率

	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间

	临河城区
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	乌拉山镇
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	—
	—
	100
	100

	巴音宝力格镇
	100
	0.0
	100
	66.7
	100
	100
	—
	—
	100
	57.1

	巴彦高勒镇
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	—
	—
	100
	100


2、城市道路交通噪声
2021年，临河城区道路交通噪声平均等效声级65.6分贝，声环境质量为好，监测道路总长为74.47公里，无昼间超标路段。

旗县道路交通噪声平均等效声级61.7分贝，声环境质量为好，监测道路总长为109.6公里，无昼间超标路段。按照各旗县监测结果，乌拉山镇、巴音宝力格镇和巴彦高勒镇声环境质量均为好。

3、城市区域环境噪声
2021年，临河城区区域环境噪声昼间等效声级50.3分贝，声环境质量为较好。

临河城区、乌拉山镇、巴音宝力格镇和巴彦高勒镇的声环境质量无明显变化。

八、辐射环境质量

2021年，全市开展的辐射环境监测有电磁辐射和电离辐射监测。

电磁辐射：2021年，对巴彦淖尔市城区内分布的中国移动、电信、联通三大运营商，选取其10个移动通信基站，对周边电磁环境的影响进行了监测分析。所监测的10个点，电场强度测量值范围为0.20-4.62V/m，低于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中12V/m的公众曝露控制限值。

对巴彦淖尔市电视发射塔监测14个点，平均值范围为0.39-2.37V/m，低于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中12V/m的公众曝露控制限值。
工频电磁场：2021年共布设4个监测对象，分别为：巴彦淖尔市临河区220kv集控站、220kv天临输电线路56号-57号塔、110kv临南输电线22号-23号塔、巴彦淖尔市临河区南郊110kv变电站，电场强度测量值范围为1.1-1372v/m，与2020年测量值范围相比处于同一水平。
综合场强：2021年临河城区共监测4个点位，分别为巴市市政府、宇神宴会城、人民广场、临河汽车站(新)，测量值范围为0.66-1.16V/m。与2020年相比处于同一水平，低于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）12v/m的公众曝露控制限值要求
瞬时γ辐射空气吸收剂量率监测：2021年各个旗县区共布设7个点位，分别为乌拉特前旗政府广场、乌拉特中旗哈萨尔广场西侧、五原冯玉祥广场北、临河区临五路绿色家园苗圃、磴口县政府广场、乌拉特后旗主题公园、杭锦后旗政府广场。监测值范围为81.2-128nGy/h，与2020年相比处于同一水平，处于1983-1990年内蒙古自治区环境天然放射性本底水平调查值（9.6-186.2nGy/h）范围内，未见异常。
九、农村环境质量

2021年，农村环境监测重点村庄为乌拉特中旗联丰奋斗村，属种植型村庄。监测结果表明，联丰奋斗村环境空气质量年均值达标；境内地表水体—牧羊海水质类别为Ⅴ类；联丰奋斗村监测的5种土地利用类型（5个点位）均达标，无污染。环境质量总体稳定。

十、生态环境质量

2020年全市生态环境状况指数EI值为33.89，生态环境状况级别为较差，与2019年相同；△EI值为0.28，全市2019-2020年生态环境状况指数变化值的绝对值|△EI|<1，生态环境状况变化幅度级别为“无明显变化”。

2020年全市7个旗县中，临河区、五原县、乌拉特前旗和杭锦后旗生态环境状况级别为一般，总面积为14147.17km2，占全市面积的21.72%；磴口县、乌拉特中旗和乌拉特后旗生态环境状况级别为较差，总面积为51001.44km2，占全市面积的78.28%。2020年生态环境状况级别同2019年生态环境状况级别一致。各旗县2019-2020年生态环境状况指数变化值的绝对值|△EI|<1，生态环境状况变化幅度级别均为“无明显变化”。

表9-1  2020年巴彦淖尔市各旗县生态环境状况表

	旗县
	生物丰度指数
	植被覆盖度指数
	水网密度指数
	土地胁迫指数
	污染负荷指数
	生态环境状况指数
	级别

	临河区
	21.03
	61.04
	9.26
	7.28
	0.31
	47.89
	一般

	五原县
	21.66
	56.70
	10.07
	4.40
	0.10
	47.60
	一般

	磴口县
	14.41
	33.21
	5.46
	50.09
	0.05
	31.65
	较差

	乌拉特前旗
	29.78
	44.79
	10.29
	9.07
	0.54
	46.75
	一般

	乌拉特中旗
	20.03
	25.44
	0.87
	34.93
	0.18
	33.25
	较差

	乌拉特后旗
	20.29
	15.09
	0.36
	57.93
	0.22
	27.22
	较差

	杭锦后旗
	21.09
	59.37
	7.69
	13.36
	0.15
	46.36
	一般
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