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一、环境空气质量

1、城市空气质量


2023年，巴彦淖尔城市建成区国控站点环境空气质量综合评价为达标。全年监测365天，有效天数365天，其中达标天数293天，达标率80.3%；轻度污染46天，占总天数12.6%；中度污染14天，占总天数3.8%；重度污染0天；严重污染12天，占总天数3.3%。超标天数72天，首要污染物为臭氧、可吸入颗粒物和细颗粒物，可吸入颗粒物占比最高。其中，首要污染物可吸入颗粒物为46天，占超标天数63.9%；首要污染物臭氧为21天，占超标天数29.2%；首要污染物细颗粒物为5天，占超标天数6.9%。见图1-1、1-2。
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	图1-1 城市建成区国控站点达标天数情况

	[image: image2.png]6.9%

= EIR A

w





	图1-2城市建成区国控站点首要污染物情况


（1）单项污染物监测结果

①臭氧
2023年，日最大8小时平均第90百分位数为146微克/立方米，达标，较上年上升6微克/立方米；日最大8小时平均浓度范围在30~209微克/立方米之间，超标22天，超标率6.0%，最大值超标倍数0.3。

②二氧化硫

2023年，二氧化硫年平均浓度为7微克/立方米，达标，较上年下降1微克/立方米；24小时平均浓度范围在2~22微克/立方米之间，达标。
③一氧化碳

2023年，一氧化碳24小时平均第95百分位数为0.8毫克/立方米，达标，较上年下降0.1毫克/立方米；24小时平均浓度范围在0.3~1.6毫克/立方米之间，达标。
④可吸入颗粒物

2023年，可吸入颗粒物年平均浓度为70微克/立方米，达标，较上年上升1微克/立方米；24小时平均浓度范围在26~252微克/立方米之间，超标6天，超标率2.0%，最大值超标倍数0.7。

⑤细颗粒物
2023年，细颗粒物年平均浓度为26微克/立方米，达标，较上年下降3微克/立方米；24小时平均浓度范围在8~122微克/立方米之间，超标6天，超标率1.9%，最大值超标倍数0.6。

⑥二氧化氮
2023年，二氧化氮年平均浓度为18微克/立方米，达标，较上年上升1微克/立方米；24小时平均浓度范围在5~64微克/立方米之间，达标。
（2）单项污染物时空分布规律

2023年，二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳月平均浓度变化均受燃煤供暖影响明显。其中二氧化硫1-2月、8月和12月浓度高于全年平均水平。最高浓度出现在2月，为10微克/立方米；最低浓度出现在4月、5月和7月，为5微克/立方米。

二氧化氮污染主要来源于汽车尾气和锅炉燃烧废气等影响，尤其1-3月和10-12月浓度高于全年平均水平。最高浓度出现在10月和12月，为26微克/立方米；最低浓度出现在4月和7月，为12微克/立方米。见图1-3。
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	图1-3  2023年二氧化硫和二氧化氮月均浓度变化趋势


一氧化碳污染主要来源于汽车尾气和锅炉不完全燃烧废气等影响，1-2月、11-12月浓度高于年24小时平均第95百分位数平均水平。最高浓度出现在12月，为1.5毫克/立方米；最低浓度出现在4-10月为0.6毫克/立方米。

臭氧日最大8小时平均月第90百分位数呈倒U型变化趋势，夏季高、冬季低，6-8月臭氧日最大8小时平均月第90百分位数超过年平均水平。最高浓度出现在6月，为174微克/立方米；最低浓度出现在11月和12月，为82微克/立方米。具体情况见图1-4。
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	图1-4  2023年一氧化碳和臭氧日最大8小时平均月第90百分位数变化趋势


可吸入颗粒物月平均浓度变化受燃煤供暖影响明显，春初、秋末和冬季高，尤其1-3月、10-12月浓度高于年二级浓度限值标准。最高浓度出现在1月，为96微克/立方米；最低浓度出现在6-8月，为49微克/立方米。

细颗粒物月平均浓度变化受燃煤供暖影响明显，春初、秋末、冬季高，整体趋势和可吸入颗粒物相同，尤其1-2月、10月和12月浓度高于全年平均水平。最高浓度出现在12月，为42微克/立方米；最低浓度出现在6月和8月，为18微克/立方米。具体情况见图1-5。

（注：可吸入颗粒物、细颗粒物浓度均已扣除沙尘影响。）
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	图1-5  2023年可吸入颗粒物和细颗粒物月均浓度变化趋势


城镇空气质量

2023年，6个城镇环境空气质量综合评价为达标。
海流图镇   有效监测天数360天，优良率为89.2%。细颗粒物(PM2.5)年均值为18微克/立方米，可吸入颗粒物（PM10）年均值为39微克/立方米，二氧化硫年均值为7微克/立方米，二氧化氮年均值为13微克/立方米，一氧化碳24小时平均第95百分位数值为0.8毫克/立方米，臭氧日最大8小时滑动平均值的第90百分位数值为144微克/立方米。

（2）巴彦高勒镇   有效监测天数361天，优良率为80.9%。细颗粒物(PM2.5)年均值为15微克/立方米，可吸入颗粒物（PM10）年均值为62微克/立方米，二氧化硫年均值为11微克/立方米，二氧化氮年均值为17微克/立方米，一氧化碳24小时平均第95百分位数值为1.0毫克/立方米，臭氧日最大8小时滑动平均值的第90百分位数值为134微克/立方米。

（3）巴音宝力格镇   有效监测天数363天，优良率为84.3%。细颗粒物(PM2.5)年均值为13微克/立方米，可吸入颗粒物（PM10）年均值为44微克/立方米，二氧化硫年均值为16微克/立方米，二氧化氮年均值为25微克/立方米，一氧化碳24小时平均第95百分位数值为1.1毫克/立方米，臭氧日最大8小时滑动平均值的第90百分位数值为139微克/立方米。

（4）陕坝镇   有效监测天数365天，优良率为83.0%。细颗粒物(PM2.5)年均值为27微克/立方米，可吸入颗粒物（PM10）年均值为63微克/立方米，二氧化硫年均值为12微克/立方米，二氧化氮年均值19微克/立方米，一氧化碳24小时平均第95百分位数值为1.0毫克/立方米，臭氧日最大8小时滑动平均值的第90百分位数值为144微克/立方米。

（5）乌拉山镇   有效监测天数363天，优良率为79.6%。细颗粒物(PM2.5)年均值为18微克/立方米，可吸入颗粒物（PM10）年均值为70微克/立方米，二氧化硫年均值为13微克/立方米，二氧化氮年均值为29微克/立方米，一氧化碳24小时平均第95百分位数值为1.0毫克/立方米，臭氧日最大8小时滑动平均值的第90百分位数值为148微克/立方米。

（6）隆兴昌镇   有效监测天数358天，优良率为83.0%。细颗粒物(PM2.5)年均值为25微克/立方米，可吸入颗粒物（PM10）年均值为60微克/立方米，二氧化硫年均值为11微克/立方米，二氧化氮年均值为23微克/立方米，一氧化碳24小时平均第95百分位数值为1.5毫克/立方米，臭氧日最大8小时滑动平均值的第90百分位数值为145微克/立方米。

二、降  水

2023年，临河城区共监测降水5次，全年监测的pH值在6.6～6.9之间，均无酸雨检出。

地表水环境质量

2023年，全市共监测地表水断面51个，其中河流断面34个，湖库断面17个。

河流断面为：国控考核采测分离河流断面4个（黄河三盛公，黑柳子，总排干入黄河口断面，总排干红圪卜）；区控河流断面7个（乌毛计，八、九、十排干入乌梁素海口，海流图水文站，58公里道班公路桥，土墩子）；乌梁素海专项监测河流断面9个（总排干上游，总排干四支、银定图、美林，二、三、五、七排干入总排干口，总干渠上游）；市控河流断面14个（总排干韩四桥，一、四、六排干入总排干口，总干渠下游，永济渠上、下游，永刚渠下游，西缸、黑石湖、通北分干沟，蒙华支沟，西乐、皂沙分干沟）。
湖库断面为：国控考核采测分离湖泊断面1个（乌梁素海湖心区海壕）；区控湖库断面9个（乌梁素海入口区西大滩、出口区河口，大坝口水库，狼山水库，罕乌拉水库，乌不浪水库，二牛湾水库，石哈河水库，大佘太水库）；乌梁素海专项监测湖库断面3个（乌梁素海小洼、小海子西、坝湾西）；市控湖库断面4个（章嘉庙海子东、西，德岭山水库，红格尔水库）。
备注：黄河黑柳子、总排干入黄河口、总排干红圪卜、乌梁素海湖心断面为我市水污染防治目标考核断面。
2023年，全市51个地表水断面中，Ⅰ-Ⅲ类水质断面占40%；Ⅳ类水质断面占40%；Ⅴ类水质断面占18%；劣Ⅴ类水质断面占2%。2023年全市地表水断面水质类别百分比见图3-1。
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1、河流水质

2023年，全市34个河流地表水断面中，Ⅰ-Ⅲ类水质断面占48.5%；Ⅳ类水质断面占33.3%；Ⅴ类水质断面占18.2%。
⑴黄河
黄河巴彦淖尔段入境三盛公断面水质类别为Ⅱ类(优)、出境黑柳子断面水质类别为Ⅱ类(优)。
⑵总排干
总排干的监测断面有8个，自西向东分别为：总排干上游、韩四桥、四支、银定图、美林、红圪卜、乌毛计、总排干入黄河口。其中，总排干上游、四支、美林、红圪卜断面水质类别均为Ⅲ类，水质状况良好；银定图、总排干入黄河口断面水质类别均为Ⅳ类，水质状况轻度污染；韩四桥、乌毛计断面水质类别均为Ⅴ类，水质状况中度污染。
⑶分排干、分干沟

分排干的监测断面有10个，自西向东分别为：一排干、二排干、三排干、四排干、五排干、六排干、七排干入总排干口，八排干、九排干、十排干入乌梁素海口。其中，一、二、四排干水质类别均为Ⅲ类，水质状况良好；三、五、六、八排干水质类别为Ⅳ类，水质状况轻度污染；七、九、十排干水质类别为Ⅴ类，水质状况中度污染。
分干沟的监测断面有6个，分别为：西缸、西乐、皂沙、黑石湖、通北分干沟、蒙华支沟。其中，西乐、皂沙、通北分干沟、蒙华支沟水质类别为Ⅳ类，水质状况轻度污染；西缸分干沟水质类别为Ⅴ类，水质状况中度污染。

（注：黑石湖分干沟无水。）
⑷农田灌溉水
农田灌溉水监测断面有5个：总干渠上游、下游，永济渠上游、下游，永刚渠。总干渠、永济渠水质类别为Ⅱ类，水质状况优；永刚渠水质类别均为Ⅲ类，水质状况良好。
⑸其它区控河流断面
其它区控河流断面有3个，分别为：海流图水文站、58公里道班公路桥、土墩子。

2023年，58公里道班公路桥、土墩子水质类别为Ⅱ类，水质状况优；海流图水文站水质类别为Ⅳ类，水质状况轻度污染。
2、湖库水质

2023年，全市17个湖库地表水断面中，Ⅰ-Ⅲ类水质断面占23.5%；Ⅳ类水质断面占52.9%；Ⅴ类水质断面占17.6%；劣Ⅴ类水质断面占5.9%。

⑴乌梁素海
2023年，乌梁素海总体水质类别为Ⅳ类，水质状况轻度污染；其中入口区(西大滩断面)水质类别为Ⅲ类，水质状况良好；湖心区(海壕断面)、小海子西、坝湾西水质类别均为Ⅳ类，水质状况轻度污染；出口区(河口断面)、小洼水质类别均为Ⅴ类，水质状况中度污染。与上年相比，乌梁素海总体水质类别无明显变化。
富营养状态：2023年，乌梁素海富营养化指数为54.1，属轻度富营养，与上年相比，营养状态由中营养变为轻度富营养。

⑵其它湖库断面
2023年，大坝口水库、乌不浪水库、大佘太水库水质类别均为Ⅲ类，水质状况良好；罕乌拉水库、狼山水库、二牛湾水库、石哈河水库、章嘉庙海子水质类别均为Ⅳ类，水质状况轻度污染；德岭山水库水质类别为Ⅴ类，水质状况中度污染；红格尔水库水质类别为劣Ⅴ类，超标项目为氟化物、化学需氧量，水质状况重度污染。
2023年全市地表水断面水质类别年度对比见表3-1。

表3-1  2023年全市地表水断面水质类别年度对比
	序号
	所属

河流
	断面名称
	断面

属性
	2022年
	2023年

	
	
	
	
	水质类别
	水质类别
	年均浓度超标（超Ⅴ类标准限值）指标及倍数

	1
	黄河
	三盛公
	国控
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	—

	2
	
	黑柳子
	国控
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	—

	3
	总排干
	总排干上游
	专项
	Ⅱ类
	Ⅲ类
	—

	4
	
	韩四桥
	市控
	Ⅲ类
	Ⅴ类
	—

	5
	
	四支
	专项
	Ⅲ类
	Ⅲ类
	—

	6
	
	银定图
	专项
	Ⅲ类
	Ⅳ类
	—

	7
	
	美林
	专项
	Ⅲ类
	Ⅲ类
	—

	8
	
	红圪卜
	国控
	Ⅲ类
	Ⅲ类
	—

	9
	
	乌毛计
	区控
	Ⅳ类
	Ⅴ类
	—

	10
	
	总排干入黄河口
	国控
	Ⅳ类
	Ⅳ类
	—

	11
	分排干、分干沟
	一排干入总排干口
	市控
	劣Ⅴ类
	Ⅲ类
	—

	12
	
	二排干入总排干口
	专项
	Ⅲ类
	Ⅲ类
	—

	13
	
	三排干入总排干口
	专项
	Ⅲ类
	Ⅳ类
	—

	14
	
	四排干入总排干口
	市控
	Ⅲ类
	Ⅲ类
	—

	15
	
	五排干入总排干口
	专项
	Ⅳ类
	Ⅳ类
	—

	16
	
	六排干入总排干口
	市控
	Ⅳ类
	Ⅳ类
	—

	17
	
	七排干入总排干口
	专项
	Ⅳ类
	Ⅴ类
	—

	18
	
	八排干入总排干口
	区控
	Ⅳ类
	Ⅳ类
	—

	19
	
	九排干入总排干口
	区控
	Ⅳ类
	Ⅴ类
	—

	20
	
	十排干入总排干口
	区控
	Ⅴ类
	Ⅴ类
	—

	21
	
	西缸分干沟
	市控
	Ⅲ类
	Ⅴ类
	—

	22
	
	西乐分干沟
	专项
	Ⅳ类
	Ⅳ类
	—

	23
	
	皂沙分干沟
	专项
	Ⅲ类
	Ⅳ类
	—

	24
	
	黑石湖分干沟
	市控
	Ⅳ类
	—
	—

	25
	
	通北分干沟
	市控
	Ⅲ类
	Ⅳ类
	—

	26
	
	蒙华支沟
	市控
	Ⅴ类
	Ⅳ类
	

	27
	城市地表水
	总干渠上游
	专项
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	—

	28
	
	总干渠下游
	市控
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	—

	29-

30
	
	永济渠上、下游
	市控
	Ⅳ类
	Ⅳ类
	—

	31
	
	永刚渠
	市控
	Ⅳ类
	Ⅲ类
	—

	32
	其它

河流
	海流图水文站
	区控
	劣Ⅴ类
	Ⅳ类
	—

	33
	
	58公里道班公路桥
	区控
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	—

	34
	
	土墩子
	区控
	Ⅲ类
	Ⅱ类
	—

	35
	乌梁

素海
	入口区（西大滩）
	区控
	Ⅲ类
	Ⅲ类
	—

	36
	
	湖心区（海壕）
	国控
	Ⅳ类
	Ⅳ类
	—

	37
	
	出口区（河口）
	区控
	Ⅳ类
	Ⅴ类
	—

	38
	
	小洼
	专项
	Ⅳ类
	Ⅴ类
	—

	39
	
	小海子西
	专项
	Ⅳ类
	Ⅳ类
	—

	40
	
	坝湾西
	专项
	Ⅳ类
	Ⅳ类
	—

	—
	
	乌梁素海总体
	—
	Ⅳ类
	Ⅳ类
	—

	41
	其它

湖库
	大坝口水库
	区控
	Ⅱ类
	Ⅲ类
	—

	42
	
	红格尔水库
	市控
	劣Ⅴ类
	劣Ⅴ类
	氟化物（0.4）、

化学需氧量（0.05）

	43
	
	乌不浪水库
	区控
	Ⅲ类
	Ⅲ类
	—

	44
	
	狼山水库
	区控
	Ⅳ类
	Ⅳ类
	—

	45
	
	罕乌拉水库
	区控
	Ⅲ类
	Ⅳ类
	—

	46
	
	二牛湾水库
	区控
	Ⅳ类
	Ⅳ类
	—

	47
	
	石哈河水库
	区控
	Ⅳ类
	Ⅳ类
	—

	48
	
	大佘太水库
	区控
	Ⅲ类
	Ⅲ类
	—

	49-

50
	
	章嘉庙海子东、西
	市控
	劣Ⅴ类
	Ⅳ类
	—

	51
	
	德岭山水库
	市控
	Ⅴ类
	Ⅴ类
	—


四、饮用水源地水质

2023年，巴彦淖尔市共监测地市级集中式生活饮用水水源地1个，为黄河水厂水源地，属地表水水源，水质达标率100%；与2022年相比，达标率无变化。
2023年，巴彦淖尔市共监测旗县级集中式生活饮用水水源地8个，均属地下水水源，其中乌拉特前旗乌拉山镇水源地、临河区东开发区水源地、乌拉特中旗海流图镇水源地和海流图镇第二水源地水质达标率为100%，磴口县巴彦高勒镇第二水源地水质达标率为50.0%，超标指标有钠；杭锦后旗陕坝镇水源地、五原县新隆水源地、乌拉特后旗巴音宝力格镇西乌盖沟水源地水质达标率均为0.0%，超标指标有溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、总硬度、氨氮、钠、浑浊度。见表4-1。

表4-1  2023年巴彦淖尔市集中式饮用水源地水质监测结果统计表

	监测城镇
	水源地名称
	监测

频次（次/年）
	超标项目（最大超标倍数）
	与上年相比

	
	
	
	2022年
	2023年
	

	巴彦淖尔市
	临河区黄河水厂水源地
	12
	达标
	达标
	无明显变化

	乌拉特前旗
	乌拉山镇自来水公司
	2
	达标
	达标
	无明显变化

	乌拉特中旗
	海流图镇

水源地
	2
	达标
	达标
	无明显变化

	
	海流图镇

第二水源地
	2
	达标
	达标
	无明显变化

	乌拉特后旗
	巴音宝力格镇西乌盖沟水源地
	2
	硫酸盐（0.64）
	硫酸盐（0.1）
	硫酸盐

浓度下降

	五原县
	新隆水源地
	2
	氨氮（3.0）、氯化物（1.7）、溶解性总固体（1.1）、总硬度（0.65）、钠（0.55）、砷（0.81）、浑浊度（0.56）、锰（0.70）
	氨氮（3.2）、氯化物（0.6）、溶解性总固体（0.3）、总硬度（0.4）、钠（0.2）、浑浊度（1.9）
	超标项目减少，氨氮浓度略有上升，氯化物、溶解性总固体、总硬度、钠浓度下降

	磴口县
	巴彦高勒镇第二水源地
	2
	溶解性总固体（0.26）、氯化物（0.09）、钠（0.17）
	钠（0.06）
	超标项目减少，钠浓度下降

	杭锦后旗
	陕坝镇水源地
	2
	硫酸盐（0.09）、氨氮（1.6）、砷（0.48）、锰（0.20）
	氨氮（3.2）、总硬度（0.4）
	超标项目

减少

	临河区
	东开发区水源地
	2
	锰（1.2）、砷（0.78）
	达标
	超标项目

减少


五、地下水
2023年，自治区对我市共监测地下水点位6个，为“十四五”地下水环境质量考核点位。按照点位类型分类，分别为区域点位4个，工业园区点位1个，水源地点位1个。其中水质类别为Ⅲ类的2个，水质类别为Ⅳ类的1个，水质类别为Ⅴ类的3个；与2022年相比，乌拉特前旗乌拉山镇地下水型饮用水水源地、乌拉特后旗巴音宝力格镇团结村水井水质变好，其它4个地下水监测点位水质类别无变化。               2023年地下水点位监测评价结果见表5-1。

表5-1    2023年地下水点位监测评价结果表

	点位编码
	点位名称
	点位类型
	水质类别
	超Ⅴ类限值指标及倍数

	NM-14-03
	乌拉特后旗巴音宝力格镇团结村水井
	区域
	Ⅲ
	—

	NM-14-04
	乌拉特前旗乌拉山镇地下水型

饮用水水源地
	饮用水源地
	Ⅲ
	—

	NM-14-05
	乌拉特中旗德岭山镇乌兰村
	区域
	Ⅴ
	氯化物（2.429倍）；硫酸盐（2.257倍）；钠（2.235倍）；铁（0.700倍）

	NM-14-06
	磴口县乌兰布和农场一团二连
	区域
	Ⅳ
	—

	NM-14-07
	临河区乌兰图克东兴六社
	污染风险监控
	Ⅴ
	砷（6.200倍）；氨氮（4.600倍）；氯化物（3.343倍）；钠（1.860倍）；耗氧量（0.560倍）；氟化物（0.245倍）

	NM-14-08
	乌拉特前旗新安镇新海村
	区域
	Ⅴ
	氯化物（8.229倍）；硫酸盐（6.286）倍；氨氮（5.467倍）；钠（5.025倍）；砷（0.700倍）；耗氧量（0.300倍）


六、土壤环境质量
根据《2023年内蒙古自治区生态环境监测方案》的要求，2023年全市未有国家网土壤点位。

七、声环境质量
1、功能区噪声

2023年，临河城区、乌拉特前旗乌拉山镇、乌拉特后旗巴音宝力格镇3个功能区噪声监测城市测点数为：1类区7个，2类区10个，3类区5个，4类区1个。

按功能区评价，各类功能区昼间、夜间声环境达标率分别为97.2%、80.3%。按城镇评价，临河城区、乌拉特前旗乌拉山镇和乌拉特后旗巴音宝力格镇的昼间各类功能区达标率分别为100%、96.9%、100%；夜间各类功能区达标率分别为90.6%、53.1%、100%。
2、城市道路交通噪声
2023年，临河城区道路交通噪声监测道路总长为74.47公里，昼间平均等效声级65.2分贝，声环境质量为好；夜间平均等效声级61.1分贝，声环境质量为一般。

乌拉山镇道路交通噪声监测道路总长为56.45公里，昼间平均等效声级66.6分贝，声环境质量为好；夜间平均等效声级56.6分贝，声环境质量为好。

3、城市区域环境噪声
2023年，临河城区区域环境噪声昼间等效声级51.2分贝，声环境质量为较好；夜间等效声级43.6分贝，声环境质量为较好。
八、农村环境质量

2023年，农村环境监测重点村庄为五原县春光村，属种植型村庄。监测结果表明，春光村环境空气质量年均值达标；境内地表水体（总干三闸、总干四闸）年均水质类别均为Ⅱ类；春光村监测的土壤均符合《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）中筛选值标准。
九、生态环境质量

2022年全市生态质量指数EQI值为50.59，生态质量类型为三类，与2021年相比；△EQI值为-0.08，全市2021-2022年生态质量指数△EQI阈值是-1<△EQI<1，生态质量变化幅度等级为“基本稳定”。 

2022年全市7个旗县中，乌拉特中旗生态质量类型为二类，县域总面积为22854.86 km2，占全市面积的35.06 %；临河区、五原县、磴口县、乌拉特前旗、乌拉特后旗和杭锦后旗生态质量类型为三类，县域总面积为42331.50 km2，占全市面积的64.94 %。各旗县2022年生态质量类型同2021年生态质量类型一致。除五原县2021-2022年生态质量指数△EQI阈值是1≤ΔEQI˂2，生态质量变化幅度等级为“轻微变好”；其余各旗县2021-2022年生态质量指数△EQI阈值是-1<△EQI<1，生态质量变化幅度等级均为“基本稳定”。
表9-1  2022年巴彦淖尔市各旗县生态质量状况表
	旗县
	生态格局
	生态功能
	生物多样性
	生态胁迫
	生态质量指数
	EQI类型

	临河区
	30.16 
	44.59 
	72.00 
	40.13 
	30.16 
	三类

	五原县
	31.14 
	52.04 
	72.00 
	38.65 
	31.14 
	三类

	磴口县
	36.55 
	37.40 
	72.00 
	22.11 
	36.55 
	三类

	乌拉特前旗
	44.52 
	46.56 
	72.00 
	35.09 
	44.52 
	三类

	乌拉特中旗
	58.78 
	32.77 
	72.00 
	2.74 
	58.78 
	二类

	乌拉特后旗
	37.53 
	24.79 
	72.00 
	0.86 
	37.53 
	三类

	杭锦后旗
	32.08 
	49.42 
	72.00 
	25.60 
	32.08 
	三类
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