




巴彦淖尔市2025年度
固体废物污染环境防治信息公报


2025年巴彦淖尔市产生固体废物总量4639.51万吨，其中，一般工业固体废物产生量为2288.51万吨，危险废物产生量为59.48万吨，生活垃圾产生量为42.92万吨，建筑垃圾产生量为71.31万吨，农业固体废物产生量为2170.04万吨，城镇污水污泥产生量为7.25万吨 。巴彦淖尔市固体废物污染环境防治信息详细情况如下。
一、一般工业固体废物
1.产生、利用及处置情况
2025年，本市一般工业固体废物产生量2288.51万吨，综合利用量为563.37万吨(含综合利用往年贮存量37.41万吨),综合利用率为24.62%, 主要利用方式为建筑材料、铺路; 处置量为1742.41万吨(含综合处置往年贮存量5.26万吨)，处置率为76.14%,主要处置方式为填埋、尾矿库堆放 ;累计贮存量为700.3万吨。
2.行业产生情况
2025年，一般工业固体废物产生量排名前5的行业依次为有色金属矿采选业、黑色金属矿采选业、电力热力生产和供应、医药制造业、有色金属冶炼和压延加工业, 分别占全市一般工业固体废物产生量的37.35%、26.25%、10.97%、2.7%、2.36%,详细情况见表1。
	行业名称
	单位
	产生量
	占总量比例（%）

	有色金属矿采选业
	万吨
	854.74
	37.35

	黑色金属矿采选业
	万吨
	600.83
	26.25

	电力、热力生产和供应
	万吨
	251.09
	10.97

	有色金属冶炼和压延加工业
	万吨
	61.96
	2.7

	医药制造业
	万吨
	54
	2.36


表1 2025年本市主要行业一般工业固体废物产
3.主要产生种类
2025年，一般工业固体废物产生量排名前五的种类依次为尾矿、粉煤灰、炉渣、工业副产石膏、其它工业固体废物,产生量分别占全市一般工业固体废物产生总量的68.91%、7.82%、7%、5.76%、3.03%,详细情况见表2。
表2 一般工业固体废物主要种类产生、利用及处置情况
	指  标
	尾矿
	粉煤灰
	工业副产石膏
	炉渣
	冶炼废渣

	产生量（万吨）
	1577.07
	178.95
	160.09
	102.59
	69.36

	占总量比例（%）
	68.91
	7.82
	7
	5.76
	3.03

	综合利用量（万吨）
	265.36
	84.5
	0.01
	18.7
	64.68

	综合利用率（%）
	11.6
	47.22
	0.01
	18.23
	93.25


二、 危险废物
1.产生、利用及处置情况
2025年，本市危险废物产生量594801.46吨，利用量为544408.5吨,利用率为91.53%; 处置量为66236.7吨,处置率为11.14%;贮存量为8465.93吨。
2025年，全市医疗废物产生量为1339.04吨，采取高温蒸煮、焚烧的方式进行集中处置，集中处置率为100%。
2.行业产生情况
2025年，本市危险废物产生量排名前五的行业依次为医药制造业、有色金属冶炼和压延加工业、石油煤炭及其他燃料加工业、废弃资源综合利用业、生态保护和环境治理业,  分别占全市危险废物产生总量的46.6%、23.1%、21.84%、2.95%、1.67%,详细情况见表3。
表3 2025年本市主要行业危险废物产生情况
	行业名称
	单位
	产生量
	占总量比例（%）

	医药制造业
	吨
	277186.43
	46.6

	有色金属冶炼和压延加工业
	吨
	137395.16
	23.1

	石油煤炭及其他燃料加工业
	吨
	129916.86
	21.84

	废弃资源综合利用业
	吨
	17555.04
	2.95

	生态保护和环境治理业
	吨
	9936.12
	1.67


3.主要产生种类
2025年，危险废物产生量排名前五的种类依次为医药废物(HW02)、有色金属冶炼废物(HW48)、精（蒸）馏残渣(HW11)、焚烧处置残渣(HW18)和废矿物油与含矿物油废物(HW08), 产生量分别占全市危险废物产生总量的44.34%、25.94%、23.5%、2.94%、1.59%,详细情况见表4。
表4 危险废物主要种类产生、利用及处置情况
	指  标
	医药废物(HW02)
	有色金属冶炼废物(HW48)
	精（蒸）馏残渣(HW11)
	焚烧处置残渣(HW18)
	废矿物油与含矿物油废物(HW08)

	产生量（吨）
	263743
	154299.02
	139765.33
	17462.61
	9444.49

	自行利用处置量
	11895.92
	37481.77
	130914.22
	15971.37
	0

	占总量比例（%）
	4.51
	24.29
	93.67
	91.46
	0

	贮存量（吨）
	0
	5525.42
	25.98
	2069.95
	114.37

	占总量比例（%）
	0
	3.58
	0.02
	11.85
	1.21

	委外处置利用量（吨）
	252843.98
	126141.52
	8888.29
	8125.87
	9403.41

	占总量比例（%）
	95.87
	81.75
	6.36
	46.53
	99.57


4.危险废物转移情况
2025年，本市运行危险废物联单转移量107.94万吨，其中转入本市65.75万吨，移出本市42.19万吨。
5.危险废物许可证颁发情况
2025年，本市共有21家危险废物(含医疗废物)许可证持证单位，核准收集、利用、处置、贮存危险废物种类为HW01、02、03、04、05、06、07、08、09、11、12、13、14、16、17、18、19、21、22、23、24、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、47、48、49、50，核准收集、利用、处置、贮存能力达到139.14万吨/年，实际收集、利用、处置、贮存危险废物种类为HW01、02、03、04、05、06、07、08、09、11、12、13、14、16、17、18、19、21、22、23、24、31、32、33、34、35、37、38、39、40、47、48、49、50，实际收集、利用、处置、贮存量为50.21万吨。本市危险废物许可证持证单位情况见表5。
2025年，共颁发危险废物许可证用于处置医疗废物1份，核准处置能力7300吨/年，实际处置量1339.04吨。
 表5 2025年巴彦淖尔市危险废物经营单位情况
	企业名称
	处置利用量（吨）

	巴彦淖尔市静脉产业园高新技术环保有限公司
	6043.09

	巴彦淖尔华峰氧化锌有限公司
	38556.91

	乌拉特后旗凯宇再生资源有限公司
	31723.67

	乌拉特后旗鑫源再生资源有限公司
	4035.92

	巴彦淖尔市德源肥业有限公司
	297067.67

	巴彦淖尔市维康环保有限公司
	1339.04（医废）

	内蒙古金宇晟再生资源利用有限公司
	26.02(收集)

	内蒙古恒念环保有限责任公司
	1902.73

	内蒙古广恒再生资源综合利用有限责任公司
	2646.16

	内蒙古华宝固危废环境治理有限公司
	75935.63

	杭锦后旗大友资源再利用有限公司
	27591.85

	内蒙古三英宏业环保科技有限责任公司
	160961.98

	巴彦淖尔市腾宇再生资源回收有限公司
	132.44(收集)

	内蒙古千欣再生资源利用有限公司
	1165.98(收集)

	乌拉特前旗溢凯元给排水有限责任公司
	82.51（收集）

	内蒙古博资再生资源回收有限公司
	559.64（收集）

	杭锦后旗环境卫生服务中心
	7804.59（豁免）

	内蒙古中慧绿岛环境科技有限公司
	109.46

	巴彦淖尔紫金有色金属有限公司
	0

	内蒙古华茂再生资源有限公司
	0

	联邦制药（内蒙古）有限公司
	55.42


6.危险废物自行利用处置情况
2025年，本市实际自行利用处置危险废物19.88万吨，委外利用处置危险废物(包括医疗废物)41.28万吨，处置危险废物的主要种类为:医药废物（HW02），有色金属采选和冶炼废物（HW48），精（蒸）馏残渣(HW11),焚烧处置残渣（HW18），废催化剂（HW50）。
三 、生活垃圾
1.产生、利用及处理情况
2025年，本市城乡生活垃圾产生量为42.92万吨，其中城市生活垃圾产生量33.15万吨，农村生活垃圾产生量9.77万吨。本市城乡生活垃圾无害化处理量为40.02万吨，无害化处理率为93.24%，其中城市生活垃圾无害化处理量33.15万吨，无害化处理率为100%，农村生活垃圾无害化处理量6.87万吨，无害化处理率为70%。
2.生活垃圾处理设施情况
本市共有正在运行的城镇生活垃圾处理设施6座，总处理能力为1130吨/日，其中焚烧处理能力占比61.95%, 填埋处理能力占比38.05%。
四、建筑垃圾
1.产生、利用及处理情况
2025年，本市建筑垃圾产生量为71.31万吨，资源化利用量25.67万吨，主要利用方式为破碎、筛分、再利用，填埋量45.64万吨。
工程渣土产生量为22.82万吨，资源化利用量12.835万吨，填埋量22.82万吨；工程泥浆产生量为0万吨，资源化利用量0万吨，填埋量0万吨；工程垃圾产生量为4.564万吨，资源化利用量6.4175万吨，填埋量4.564万吨；拆除垃圾产生量为13.692万吨，资源化利用量5.134万吨，填埋量13.692万吨；装修垃圾产生量为4.564万吨，资源化利用量1.2835万吨，填埋量4.564万吨。主要种类产生情况见图1。
图1 2025年建筑垃圾主要种类产生情况

2.主要处理设施情况
2025年，本市共有2家单位开展建筑垃圾处理活动，本市建筑垃圾处理能力为19万吨/年，主要处理设施情况见表6。
表6 2025年本市建筑垃圾主要处理设施情况
	处理设施所属单位名称
	处理建筑垃圾种类
	设计处理能力（万吨）
	实际处理量（万吨）

	八一建筑垃圾消纳场
	建筑垃圾
	50
	9

	巴彦淖尔市强盛新型建材有限公司
	建筑垃圾
	80
	10


五 、农业固体废物
1.农作物秸秆产生及利用情况
  2025年，本市农作物秸秆产生量为562.76万吨，可收集量约524.91万吨，利用量479.79万吨，利用率为91.4%。
2.畜禽粪污产生及利用情况
2025年全市畜禽粪污产生量为1262.46万吨，利用量为1162.67万吨，综合利用率为92.1%。
3.废弃农用薄膜回收利用情况
2025年，全市废旧地膜回收量2.82万吨，回收率为85.69%。
4.废弃农药包装物回收利用情况
2025年，本市废弃农药包装物产生量为342吨，回收量为295.68吨，回收率为86.5%，现已全部处置，处置方式为填埋化和焚烧。
六、城镇污水处理厂污泥
2025年，巴彦淖尔市建成并运行的城镇污水处理厂7座，年污泥产生量为7.25万吨，处置量为7.25万吨，处置率100%。
七、再生资源
1.废旧车用动力电池回收、利用及拆解处理情况
2025年，本市废旧车用动力电池回收量0.002039万吨梯级利用量0万吨，再生利用量0.00075万吨，拆解处理量0.000205 万吨。
2.报废机动车回收及拆解情况
2025年，报废机动车回收量8147辆，约0.9981万吨;主要拆解产物包括废铁、废铜、废铝、废塑料、废玻璃等拆解产物总量0.6914万吨，处置量0.7532万吨。
八、其他内容 
1.信息发布城市：巴彦淖尔市
2.信息发布机构：巴彦淖尔市生态环境局
3.信息发布日期：2026年5月28日
4.信息发布周期：一年一次
[bookmark: _GoBack]5.信息来源：2025年度内蒙古自治区固体废物信息管理系统、巴彦淖尔市住房和城乡建设局、巴彦淖尔市农牧局、巴彦淖尔市商务局


巴彦淖尔市生态环境局       
                               2026年5月28日 



工程渣土	拆除垃圾	工程垃圾	装修垃圾	工程泥浆	0.5	0.3	0.1	0.1	0	


