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内蒙古电力（集团）有限责任公司巴彦淖尔供电分公司：
[bookmark: 正文文件]你公司报送的《巴彦淖尔乌拉特后旗三贵口110千伏变电站3号主变扩建工程环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，批复如下：
一、项目建设基本情况
本项目扩建规模及内容：3号主变扩建1台63兆伏安主变，新增1回110千伏线路间隔，新增12回10千伏出线间隔。
原有项目乌拉特后旗三贵口110kV变电站于2011年投运，为有人值班无人值守站，主变2台，容量126(63+63)MVA,由布拉格220千伏变电站布贵线和陕坝110千伏变电站陕贵线供电，导线型号分别为LGJ-240和LGJ-120,极限容量116.2MVA、72.4MVA。目前，35千伏建设出线10回(备用3回),10千伏建设出线18回，110千伏、35千伏、10千伏均为单母接分段线方式。
本项目建设地点位于内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特后旗。
二、总体意见
本项目在严格落实《报告表》提出的各项环境保护措施和下列工作要求后，可以满足国家生态环境保护相关法律法规和标准的要求。从环境保护角度分析，我局原则同意本项目按照《报告表》中所列的性质、规模、地点和拟采取的环保措施进行建设。
三、项目建设及运行期间应做好的工作
（一）严格落实项目施工期、运营期生态环境保护措施，做好生态环境保护与恢复工作。施工期应加强施工人员培训，注重文明施工管理，严格控制施工活动范围，合理布局，尽量减少土地占用和植被破坏。
（二）认真落实《报告表》中提出的控制和改善工频电场、工频磁场对周边环境影响的措施和方法，监测值应符合《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）要求。
（三）项目施工期及运行期的噪声值及防噪措施应满足《报告表》中提出的要求，监测值应符合国家评价标准限值要求。
（四）运营期变电站生活污水排入站内化粪池，定期清掏拉运至乌拉特后旗污水处理厂集中处理；电气设备检修产生的废润滑油更换时直接交由有危险废物处置资质的单位回收处置，不在厂区内暂存；废铅酸蓄电池更换时直接交由有危险废物处置资质的单位回收处置，不在厂区内暂存。
（五）环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点或生态保护、污染防治措施发生重大变动的，应当按要求重新报批。
四、建设单位按规定程序完成竣工环境保护验收后，项目方可投入正式运行。
五、该项目由巴彦淖尔市生态环境局乌拉特后旗分局负责施工期及运营期的监督检查工作，巴彦淖尔市生态环境综合行政执法支队负责督查。
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