


巴彦淖尔市生态环境局
关于乌拉特中旗潇龙二期110kV输变电工程（线路部分）环境影响报告表的批复
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巴环辐表〔2026〕5号

内蒙古潇龙冶金有限公司：
[bookmark: 正文文件]你公司报送的《乌拉特中旗潇龙二期 110kV 输变电工程（线路部分）环境影响报告表》(以下简称《报告表》)收悉。经研究， 批复如下：
一、项目建设基本情况
本工程主要建设内容：线路起于金泉220kV变电站110kV侧，止于拟扩建潇龙110kV开关站，线路全长1.1km，其中单回架空线路0.035km（依托现有塔基（金汗1线01号塔）双回路南侧挂线），单回电缆线路1.065km。
本项目建设地点位于内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特中旗。
二、总体意见
本项目在严格落实《报告表》提出的各项环境保护措施和下列工作要求后，可以满足国家生态环境保护相关法律法规和标准的要求。从环境保护角度分析，我局原则同意本项目按照《报告表》中所列的性质、规模、地点和拟采取的环保措施进行建设。
三、项目建设及运行期间应做好的工作
(一)严格落实项目施工期、运营期对植被、动物资源、耕地等生态系统的保护措施，做好生态环境保护与恢复工作。施工期应严格限定施工区域， 临时占地在施工前，要分层开挖，分层剥离，表土单独堆放，完工分层回填后进行植被恢复；合理规划设计施工便道，塔基施工区等施工区，尽量选择休耕期、非农作物生长期进行施工，加强施工人员培训，注重文明施工管理，对植被、动物资源、耕地等生态系统进行保护。
(二)认真落实《报告表》中提出的控制和改善工频电场、 工频磁场对周边环境影响的措施和方法，监测值应符合《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)要求。
(三)项目施工期及运行期的噪声值及防噪措施应满足《报 告表》中提出的要求，监测值应符合国家评价标准限值要求。
(四)落实施工期大气、水环境保护措施，严格按照《报告表》提出的固体废物污染防治措施处理处置生活垃圾、 临时土石方、建筑垃圾及工程固体废物，减少项目施工和运营对周边大气、水环境的影响。
(五)环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点 或生态保护、污染防治措施发生重大变动的，应当按要求重新报 批。
四、建设单位按规定程序完成竣工环境保护验收后，项目方 可投入正式运行。
五、该项目由巴彦淖尔市生态环境局乌拉特中旗分局负责施工期及运营期的监督检查工作，巴彦淖尔市生态环境综合行政执法支队负责督查。
                           巴彦淖尔市生态环境局   
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