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内蒙古电力（集团）有限责任公司巴彦淖尔供电分公司：
[bookmark: 正文文件]你公司报送的《巴彦淖尔乌拉特后旗获各琦 220kV 变电站昶泰矿业110kV间隔扩建工程环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，批复如下：
一、项目建设基本情况
本项目在获各琦220kV变电站扩建110kV出线间隔1回，至昶泰矿业110kV变电站，占用西起第一出线间隔，扩建间隔位于站内，无新增永久及临时占地。
本项目建设地点位于内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特后旗获各琦向西三公里处。
二、总体意见
本项目在严格落实《报告表》提出的各项环境保护措施和下列工作要求后，可以满足国家生态环境保护相关法律法规和标准的要求。从环境保护角度分析，我局原则同意本项目按照《报告表》中所列的性质、规模、地点和拟采取的环保措施进行建设。
三、项目建设及运行期间应做好的工作
（一）严格落实项目施工期、运营期生态环境保护措施，做好生态环境保护与恢复工作。施工期应加强施工人员培训，注重文明施工管理，严格控制施工活动在施工场地范围，合理组织施工，有序堆放材料，减少临时占地；加强对施工、维护人员的环保教育，严禁在项目区内非法捕猎国家保护的有重要生态、科学、社会价值的陆生野生动物。
（二）认真落实《报告表》中提出的控制和改善工频电场、工频磁场对周边环境影响的措施和方法，监测值应符合《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）要求。
（三）项目施工期及运行期的噪声值及防噪措施应满足《报告表》中提出的要求，监测值应符合国家评价标准限值要求。
（四）加强施工期、运营期固体废物管理，严格按照《报告表》提出的措施处理处置临时土石方、建筑垃圾、生活垃圾等固体废物，运营期变电站更换的废铅酸蓄电池立即委托有资质单位处置，禁止站内暂存；废变压器油经管道排入事故油池暂存，委托有资质单位处置。
（五）施工期、运营期生活污水经化粪池收集后定期清运。
（六）环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点或生态保护、污染防治措施发生重大变动的，应当按要求重新报批。
四、建设单位按规定程序完成竣工环境保护验收后，项目方可投入正式运行。
五、该项目由巴彦淖尔市生态环境局乌拉特后旗分局负责施工期及运营期的监督检查工作，巴彦淖尔市生态环境综合行政执法支队负责督查。
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