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[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]关于华能江西清洁能源有限责任公司乌拉特中旗12万千瓦工业园区绿色供电项目送出线路
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华能（乌拉特中旗）清洁能源有限责任公司：
[bookmark: 正文文件]你公司报送的《华能江西清洁能源有限责任公司乌拉特中旗12万千瓦工业园区绿色供电项目送出线路工程环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，批复如下：
一、项目建设基本情况
本项目新建110kV输电线路自华能江西清洁能源有限责任公司乌拉特中旗12万千瓦风电场新建110kV升压站，至金泉220kV变电站南起第二间隔处，全线共75.62km，其中架空线路75.32km采用单回路建设，共建设塔基204基；单回路地埋电缆0.3km。
本项目全线位于内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特中旗，途经川井苏木、温更镇和德岭山镇。
二、总体意见
本项目在严格落实《报告表》提出的各项环境保护措施和下列工作要求后，可以满足国家生态环境保护相关法律法规和标准的要求。从环境保护角度分析，我局原则同意本项目按照《报告表》中所列的性质、规模、地点和拟采取的环保措施进行建设。
三、项目建设及运行期间应做好的工作
（一）严格落实项目施工期、运营期生态环境保护措施，做好生态环境保护与恢复工作。施工期应加强施工人员培训，注重文明施工管理，严格控制施工活动在施工场地范围，优化施工时序，避开草原植被关键生长期，有序堆放材料，减少临时占地；加强对施工、维护人员的环保教育，严禁在项目区内非法捕猎国家保护的有重要生态、科学、社会价值的陆生野生动物。
（二）认真落实《报告表》中提出的控制和改善工频电场、工频磁场对周边环境影响的措施和方法，监测值应符合《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）要求。
（三）项目施工期及运行期的噪声值及防噪措施应满足《报告表》中提出的要求，监测值应符合国家评价标准限值要求。
（四）加强施工期固体废物管理，严格按照《报告表》提出的措施处理处置临时土石方、建筑垃圾、生活垃圾等固体废物，。
（五）认真落实施工期水环境保护措施，严禁进入乌不浪水源地保护区开展施工作业，落实水源地准保护区施工期水环境保护措施。
（六）环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点或生态保护、污染防治措施发生重大变动的，应当按要求重新报批；本项目用地涉及全国重点文物保护单位，待相关部门审核同意用地方可开工。
四、建设单位按规定程序完成竣工环境保护验收后，项目方可投入正式运行。
五、该项目由巴彦淖尔市生态环境局乌拉特中旗分局负责施工期及运营期的监督检查工作，巴彦淖尔市生态环境综合行政执法支队负责督查。
六、本批复不具有其他行政审批前置效力。
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