
巴彦淖尔市生态环境局
关于乌拉特后旗山东黄金昶泰矿业110kV输变电工程生态环境影响报告表的批复

巴环辐表〔2026〕10号

内蒙古山金昶泰矿业有限责任公司：
你公司报送的《乌拉特后旗山东黄金昶泰矿业 110kV 输变电工程建设项目生态环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，批复如下：
一、项目建设基本情况
本项目建设内容包括变电站及线路工程，在“昶泰”现有厂区占地范围外，新建110kV变电站（即昶泰矿业110kV变电站）一座，主变终期2×12.5MVA，本期建设1×12.5MVA，电压等级 110/10kV；110kV出线规模2回，本期建设1回（获各琦220kV变电站）；10kV出线规模26回，本期13回。主变装设2组无功补偿装置，本期建设1组；新建获各琦220kV变电站至昶泰矿业110kV变电站110千伏供电线路工程，线路路径全长115.85km，其中架空线路115.5km，电缆线路0.35km，单回路架设。

本项目位于巴彦淖尔市乌拉特后旗，线路工程有部分架空线路穿越阴山北部防风固沙生态保护红线（区段总长约65.04km）。
二、总体意见
本项目在严格落实《报告表》提出的各项环境保护措施和下列工作要求后，可以满足国家生态环境保护相关法律法规和标准的要求。从环境保护角度分析，我局原则同意本项目按照《报告表》中所列的性质、规模、地点和拟采取的环保措施进行建设。
三、项目建设及运行期间应做好的工作
（一）严格落实项目施工期、运营期生态环境保护措施，做好生态环境保护与恢复工作。施工期应加强施工管理，严格控制施工范围，优化施工时序，避开草原植被关键生长期，有序堆放材料，减少临时占地；加强对施工、维护人员的环保教育，严禁在项目区内非法捕猎国家保护的有重要生态、科学、社会价值的陆生野生动物。

（二）认真落实《报告表》中提出的控制和改善工频电场、工频磁场对周边环境影响的措施和方法，监测值应符合《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）要求。

（三）项目施工期及运行期的噪声值及防噪措施应满足《报告表》中提出的要求，监测值应符合国家评价标准限值要求。

（四）认真落实施工期大气、水环境保护措施，加强固体废物管理，严格按照《报告表》提出的措施处理处置临时土石方、建筑垃圾、生活垃圾等固体废物。

（五）运营期废矿物油暂存在“昶泰”厂区已建危废暂存间，定期交有资质单位收集处置。

（六）《报告表》经批准后，项目的性质、规模、地点或生态保护、污染防治措施发生重大变动的，应当按要求重新报批。
四、建设单位按规定程序完成竣工环境保护验收后，项目方可投入正式运行。
五、该项目由巴彦淖尔市生态环境局乌拉特后旗分局负责施工期及运营期的监督检查工作，巴彦淖尔市生态环境综合行政执法支队负责督查。

六、本批复不具有其他行政审批前置效力。

                           巴彦淖尔市生态环境局   
                             2026年9月18日 




